- 顶部
- 部件说明
- 左侧

# 左侧

1. 聚焦环（对焦（手动聚焦））

   当〈FOCUS〉开关设为〈M〉时手动对焦。

2. 变焦环（变焦环）

   当〈ZOOM〉开关设为〈MANUAL〉时手动变焦。

3. 镜头盖切换杆（打开/闭合镜头盖）

   打开/闭合镜头盖。

4. 光圈调节环（光圈）

   采用〈IRIS〉按钮设置手动光圈时，手动调节镜头光圈。

5. 〈ZOOM〉开关（设置〈ZOOM〉开关）

   设置变焦操作。

   〈SERVO〉：您可以通过变焦杆使用马达驱动变焦功能。

   〈MANUAL〉：您可以手动操作变焦环以调整视角。

6. 〈DISP/MODE CHK〉开关（检查和显示拍摄状态）

   此为用于检查拍摄状态等情况的弹簧开关。

   - 向〈OFF〉侧按此开关以清除掉除工作状态显示、帧显示（如区域、计数、标记和安全区显示）之外的所有显示。

   - 向〈CHK〉侧按此开关以显示所有信息，如拍摄功能设置状态、拍摄待机或拍摄期间分配到LCD液晶屏上USER按钮的功能列表。每将此开关按向〈CHK〉侧一次，状态显示按顺序切换一次。

7. 〈GAIN〉开关（增益）

   根据当前拍摄所处照明条件切换屏幕亮度。

8. 〈F.AUDIO LEVEL〉拨盘（采用〈F.AUDIO LEVEL〉拨盘进行调节）

   在以下条件下，声道1至4的录制电平可进行调整。

   - 〈CH1〉/〈CH2〉开关设为〈MANU〉时

   - 在主菜单→ ［音频设置］ → ［记录CH设置］中将［自动电平 CH3］/［自动电平 CH4］设为［关闭］时

   声道1至4的调整可在主菜单→ ［音频设置］ → ［记录CH设置］ → ［前电平调整选择］下进行。

9. 〈WHITE BAL〉开关（调节白平衡）

   选择白平衡调节方法。

   〈PRST〉：将白平衡设为预设值。每按一次〈AWB〉按钮，［3200K］、［5600K］和［可调］切换一次。

   〈A〉/〈B〉：使用存储的白平衡调节数值时选择。

10. 〈MENU〉按钮（设置菜单基本操作）

    按下该按钮显示［用户菜单］。按此按钮三秒钟以上显示主菜单。再次按此按钮返回到原先的图像。

11. 〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮（设置菜单基本操作）

    在显示设置菜单时，在设置菜单内移动、选择和设置各项目。

    设置快门、同步扫描、可变帧频值以及白平衡的预设值、

12. 〈MODE/MENU CANCEL〉按钮（设置电子快门）

    - 未显示设置菜单时，每按一次该按钮，将切换一次模式，依次更改快门速度、可变帧频和白平衡的变量值。

    - 显示设置菜单时，菜单项的设置将取消，同时显示前一画面。

13. 〈AUTO/MANUAL〉开关

    选择拍摄时调节焦距、增益、光圈、白平衡、快门速度的方法。您可在主菜单→ ［AUTO开关］中设置要分配到〈AUTO〉的功能。

    〈AUTO〉：自动调整。（自动模式）

    〈MANUAL〉：手动调整。（手动模式）

14. 〈SLOT SEL〉按钮

    为录制目标选择microP2存储卡槽。

    此按钮可用作USER按钮（USER7）。 （向USER按钮分配功能）

15. 屈光度调节杆（使用寻像器）

    调节屈光率，以确保能看到清晰的寻像器画面。

16. 〈INPUT 1〉/〈INPUT 2〉开关（使用外部麦克风和音频设备）

    切换〈AUDIO INPUT 1〉/〈AUDIO INPUT 2〉端子所连的音频输入信号。

    〈LINE〉：在通过音频线路输入连接音频设备时选择。

    〈MIC〉：在连接外部麦克风时选择。

    〈+48V〉：在连接外部麦克风，且该麦克风需要电力供应时时选择。

17. 〈CH1 SELECT〉/〈CH2 SELECT〉开关（选择音频输入信号）

    选择要录制到声道1/2的音频。

    〈INT（L）〉/〈INT（R）〉：录制内置麦克风的左声道音频（右声道音频）。

    〈INPUT1〉：录制〈AUDIO INPUT 1〉端子的输入信号。

    〈INPUT2〉：录制〈AUDIO INPUT 2〉端子的输入信号。

18. 〈CH1〉/〈CH2〉开关（调节录制电平）

    选择调整声道1/2的输入电平的方法。

    〈AUTO〉：自动调整。

    〈MANU〉：采用〈AUDIO LEVEL CH1〉/〈AUDIO LEVEL CH2〉拨盘进行调整。

19. 〈AUDIO LEVEL CH1〉/〈AUDIO LEVEL CH2〉拨盘（调节录制电平）

    调整声道1/2的录音电平。

20. 内置扬声器

    播放期间输出音频。

    当耳机端子连接有耳机时，扬声器的音频输出自动关闭。

21. 手柄变焦开关（使用手柄侧的变焦杆）

    选择变焦杆（手柄侧）的操作。

    〈FIX〉：以主菜单→ ［开关模式］ → ［手柄变焦速度］设置的速度拉近/拉远。

    〈VAR〉：变焦速度依按压变焦杆的力度而变化。（轻轻地按，速度较慢;用力按，则速度加快）。

    〈OFF〉：变焦杆操作无效。

22. 〈ND FILTER〉开关（亮度调整）

    选择适合被摄体亮度的滤镜。

    〈1/64〉：将进入MOS传感器的光线量减至1/64。

    〈1/16〉：将进入MOS传感器的光线量减至1/16。

    〈1/4〉：将进入MOS传感器的光线量减至1/4。

    〈OFF〉：不使用ND滤镜。

23. 〈IRIS〉按钮（光圈）

    选择镜头光圈调节方法。

24. 〈FOCUS ASSIST〉按钮（辅助对焦功能）

    启用/禁用对焦辅助功能，在主菜单→ ［开关模式］ → ［聚焦辅助模式］中设置此功能。

    此按钮可用作USER按钮（USER1）。 （向USER按钮分配功能）

25. 〈MACRO〉按钮（微距）

    开/关对焦微距功能。

    此按钮可用作USER按钮（USER2）。 （向USER按钮分配功能）

26. 〈FOCUS〉开关（对焦（手动聚焦））

    选择对焦功能。

    〈A〉：切换到自动对焦模式。自动调整对焦。

    〈M〉：切换到手动聚焦模式。手动控制聚焦环调整焦距。

    〈〉：在焦距调整到无限远时切换到手动聚焦模式。

    此开关为弹簧开关。即便〈FOCUS〉开关推向〈〉侧，开关也会回复到〈M〉位置。

27. 〈PUSH AUTO〉按钮（自动高速对焦）

    在手动聚焦模式下按下此按钮时，一边按住此按钮一边自动调节焦距。

28. 〈OIS〉按钮（影像稳定器功能）

    开/关影像稳定器功能。

    此按钮可用作USER按钮（USER3）。 （向USER按钮分配功能）

29. 〈ZEBRA〉按钮（斑马纹显示）

    选择其中一种斑马纹标记的显示。

    此按钮可用作USER按钮（USER4）。 （向USER按钮分配功能）

30. 〈WFM〉按钮（波形监视器功能）

    选择是否在LCD液晶屏上显示波形监视器。

    此按钮可用作USER按钮（USER5）。 （向USER按钮分配功能）

31. 〈A.IRIS.LEVEL〉按钮

    开/关自动光圈功能。

    在主菜单→ ［场景文件］ → ［自动光圈电平效果］中设置自动光圈等级的目标值。

    此按钮可用作USER按钮（USER6）。 （向USER按钮分配功能）

页面顶部