- 顶部
- 拍摄
- 录制时的可调设置
- 电平表功能

# 电平表功能

LCD液晶屏上可显示一个指示摄录一体机水平和垂直倾角的电平表。

水平方向

示例）校正向左的倾斜时

垂直方向性

示例）校正向下的倾斜时

出现倾斜时，将会显示多条橙色线。几乎不存在倾斜时，橙色线将变为绿色线。可显示的水平方向倾斜度最多为±45°，可显示的垂直方向倾斜度最多为±30°。

在主菜单→ ［显示设置］ → ［水平仪重置］中选择［打开］。

注意

- 电平表显示不会被录制。

- 寻像器中也不会显示电平表。

- 在主菜单→ ［显示设置］ → ［自拍］选择［镜像］时，不会显示电平表。

  在主菜单→ ［系统模式］ → ［反向扫描］中选择［打开］时，不会显示电平表。

- 移动摄像机时，电平表可能不会正确显示。

- 上下大幅度倾斜摄像机拍摄时，电平表可能不会正确显示。

- 按住在主菜单→ ［用户开关］中分配［水平仪重置］的USER按钮时，可以切换［打开］和［关闭］。

- 按住已在主菜单→ ［用户开关］中分配［水平仪设定开关］的USER按钮时，该设置将会恢复为出厂设置。

- 按住在主菜单→ ［用户开关］中分配［水平仪设定开关］的USER按钮时。

页面顶部