- 顶部
- 拍摄
- 特殊记录功能
- 背景记录

# 背景记录

如果有两个插槽中插有microP2卡，则请设置背景录制模式，然后按下录制按钮以便同时启动插槽1和插槽2上的录制。在插槽1上，通过操作录制按钮，可视必要反复开始和停止录制。而在插槽2上，录制操作将以背景记录模式持续运行。

通过在插槽2上进行背景记录，可确保您在录制停止时也不会错过任何重要的场景。

有关可使用背景记录功能的系统模式的详情，请参阅“系统模式和录制功能”。

存储卡录制时间

录制按钮操作

背景记录停止的按钮操作*

插槽1上无空余空间

插槽1

待机

A剪辑

（主记录）

C剪辑

在插槽2上持续录制

插槽2

A剪辑

B剪辑

C剪辑

D剪辑

（背景记录）

*已分配有［同步备份记录暂停］功能的USER按钮。

## 如要开始背景记录

在主菜单→ ［记录设置］ → ［同步备份记录］中选择［打开］。

摄像机进入背景录制模式。

按下录制按钮。

插槽1和插槽2上同时开始录制，同时屏幕上显示有［BACKGR］。

插槽1上的录制可以通过录制按钮操作启动和停止。

而在插槽2上，录制操作将以背景记录模式持续运行。

注意

- 插槽1和插槽2上的录制按照在主菜单→ ［系统模式］上设置的格式进行。

- 在以下情形下，无法进行背景记录。

  - 在主菜单→ ［记录设置］ → ［记录］中设置了［标准］之外的选项时

  - 在主菜单→ ［记录设置］ → ［记录卡槽］中设置了［P2］时

  - 在主菜单→ ［记录设置］ → ［双码流设置］中设置了［关闭］之外的选项时

- 在主菜单→ ［网络设置］ → ［网络选择］中设置了［4G/LTE］时，可在插槽1上进行正常录制。

- TALLY指示灯的点亮状态随着插槽1上录制的启动和停止而切换。

- 时间码相固定为自由运行。

- 停用了主菜单→ ［输出选择］ → ［HDSDI遥控命令］中的设置。无法对外部设备（如录像机）的录制操作进行控制。

- 在背景录制模式下，停用了上一段剪辑删除功能。

- 即便插槽2上正在进行背景记录时，如果插槽1上的录制停止，也可更换插槽1上的microP2存储卡。

- 如果插槽2内未插入可记录的microP2存储卡，或者插槽2中的microP2存储卡上的空余空间已用完，插槽1上仍可进行正常的录制。

## 如要终止背景记录

按住已分配有［同步备份记录暂停］功能的USER按钮约5秒钟。

插槽2上的背景记录随即停止。同时会显示带有对角线的［BACKGR］指示。

注意

- 插槽1上进行录制时，不可终止插槽2上的背景记录。请在插槽1上的录制停止后，再终止背景记录。

- 以下情形下，插槽2上的背景记录将终止。

  - 当电源切断时

  - microP2存储卡上的空余空间已用完

  - 写入microP2存储卡出现错误时

  - 按住已分配有［同步备份记录暂停］功能的USER按钮约5秒钟时

页面顶部