- 顶部
- 拍摄
- 连续播放功能
- 连续播放模式和分辨率/帧频列表

# 连续播放模式和分辨率/帧频列表

连续播放模式 | 分辨率 | 编解码器 | 帧频 | 比特率
--- | --- | --- | --- | ---
［AVC-G6］ | 1920×1080*1 | 视频：H.264 High Profile 音频：AAC-LC 2ch | 30 fps/25 fps | 6 Mbps
1280×720*2 | 60 fps/50 fps
［HQ］ | 640×360 | 30 fps/25 fps | 1500 kbps
［低］ | 480×270 | 视频：H.264 Baseline Profile 音频：AAC-LC 2ch | 30 fps/25 fps | 800 kbps
［AVC-G（QoS）］ | 1920×1080*1 | 视频：H.264 High Profile 音频：AAC-LC 2ch | 30 fps/25 fps | 接收端：因应用软件而异。 最大9 Mbps
1280×720*2 | 60 fps/50 fps
［SHQ（QoS）］ | 960×540 | 视频：H.264 High Profile 音频：AAC-LC 2ch | 30 fps/25 fps | 接收端：因应用软件而异。 最大6 Mbps

当［系统格式设定］为［1080-59.94i］或［1080-50i］时

当［系统格式设定］为［720-60P］或［720-50P］时

页面顶部