- 顶部
- 拍摄
- 画质调整
- RB增益控制功能

# RB增益控制功能

此功能可根据〈WHITE BAL〉开关的位置进行增减红色和蓝色强度的设置。

当开关位于〈PRST〉位置或自动白平衡功能激活时，此功能生效。自动跟踪白平衡功能激活时，此功能无效。

#### 常规设置

在出厂设置下使用摄像机。

#### 高级设置

在主菜单→ ［场景文件］ → ［红蓝增益控制设置］中配置此设置。

- 当〈WHITE BAL〉开关位于〈PRST〉位置时

  ［R增益自动白平衡预置］：进行增减红色强度的设置。

  ［B增益自动白平衡预置］：进行增减蓝色强度的设置。

- 当〈WHITE BAL〉开关位于〈A〉位置时

  ［R增益自动白平衡A］：进行增减红色强度的设置。

  ［B增益自动白平衡A］：进行增减蓝色强度的设置。

- 当〈WHITE BAL〉开关位于〈B〉位置时

  ［R增益自动白平衡B］：进行增减红色强度的设置。

  ［B增益自动白平衡B］：进行增减蓝色强度的设置。

- 当〈WHITE BAL〉开关设到〈A〉位置并执行自动白平衡功能时

  ［自动白平衡A增益偏移］：设置是否保持［R增益自动白平衡A］和［B增益自动白平衡A］的值或将其重置。

- 当〈WHITE BAL〉开关设到〈B〉位置并执行自动白平衡功能时

  ［自动白平衡B增益偏移］：设置是否保持［R增益自动白平衡B］和［B增益自动白平衡B］的值或将其重置。

页面顶部