- 顶部
- 拍摄
- 设置时间数据
- 外部锁定时间码

# 外部锁定时间码

摄像机的内部时间码发生器可锁定到外部发生器。此外，外部设备的时间码发生器也可锁定到摄像机的内部时间码发生器。

## 外部锁定的连接示例

如图所示，连接基准视频信号和基准时间码。

有关基准信号和同步锁相的详情，请参阅“选择外部基准信号和同步锁相设置”。

#### 锁定到外部信号时

〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子

基准视频信号

基准时间码

〈TC IN/OUT〉端子

注意

- 如要输入或锁相输入外部时间码，请将〈IN/OUT〉开关设为〈IN〉，并在主菜单→ ［记录设置］ → ［时间码发生器］中选择［自由运行］。

- 您可以输入HD的Y基准信号和复合视频信号作为基准视频信号。

- 当系统模式为480i（576i）（SD）、1080P和720P，输入复合视频信号。

- 当系统模式为1080/23.98PsF，输入HD-Y信号。

- 当系统模式为1080P和720P时，如果输入HD-Y信号，锁相将会应用到图像信号，但时间码可能会逐场移动。

- 如果锁相输入基准信号损坏，将无法正常录制，寻像器和LCD液晶屏内的［TEMPORARY PAUSE IRREGULAR FRM SIG］将闪烁，同时将分割剪辑。同时，时间码的同步性也无法保证。信号恢复正常后录制自动恢复。但如果此损坏发生在间隔记录、单次记录和循环记录期间，录制将不会恢复。

#### 连接两台摄像机并将其中一台用作基准摄像机时

基准摄像机

从动摄像机

〈TC IN/OUT〉端子

〈TC IN/OUT〉端子

〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子

〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子

注意

- 将〈TC IN/OUT〉端子设置为通过〈IN/OUT〉开关输出或输入。

- 在所有设备上，将主菜单→ ［输出选择］ → ［输出时码同步］设为［记录］，将主菜单→ ［其它功能］ → ［GL相位］设为［复合］。

- 如果在主菜单→ ［输出选择］ → ［输出时码同步］中设置［记录］，两台摄像机录制时图像上将具有相同的时间码。

- 您无法将来自于摄像机〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子的复合信号副载波输出外部锁定。

- 当系统模式为1080/23.98PsF时，可进行以下操作：连接两台摄像机并将其中一台用作基准摄像机，使用〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子输出的复合信号。

## 外部锁定操作步骤

按照以下步骤进行时间码的外部锁定。

在主菜单→ ［记录设置］ → ［时间码发生器］中设置［自由运行］。

显示TC及〈COUNTER〉按钮。

将处于相位关系（符合时间码规格）的基准时间码和基准视频信号输入到〈TC IN/OUT〉端子和〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子。

将内置时间码发生器锁定到基准时间码。锁定后约10秒钟时，即使断开外部设备的基准时间码，也将保持外部锁定状态。

- 同步锁相输入基准信号中断时，可能无法正常进行记录。寻像器画面上显示［TEMPORARY PAUSE IRREGULAR SIG］，并将分割剪辑。此外，并不保证时间码的连续性。信号恢复正常后录制恢复。但在循环记录期间，不会继续记录。

- 外部锁定时间码时，时间码会即刻锁定到外部时间码，与外部时间码相同的值会输出到计数器显示区。同步发生器稳定之前的几秒内，请勿设为录制模式。此外，将时间码锁定到〈TC IN/OUT〉端子信号。

- 使用在主菜单→ ［记录设置］ → ［预记录模式］设置了［打开］的摄像机时，如果在输入从动锁定到〈TC IN/OUT〉端子的录制时间码或外部时间码之前即将时间码从录制运行模式切换到自由运行，则可能会记录中断的图像或停止的时间码。

- 如果您已经执行了一次从动，则即便无〈TC IN/OUT〉端子和〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子输入，从动状态仍将维持。但在以下情形下，从动状态将解除。

  - 已执行［时间码预置］时

  - 当电源切断时

  - ［时码状态模式］模式下在［DF］/［NDF］之间切换时

  - 当［时间码发生器］设为［记录运行］时

  - 在［记录格式］和［摄像机模式］之间切换时

## 外部锁定时间码时的用户比特设置

为将用户比特锁定到来自于外部源的输入值，请在主菜单→ ［记录设置］ → ［用户比特发生器模式］中设置［外同步］。无论［记录运行］/［自由运行］的设置如何，其均将从动于输入到〈TC IN/OUT〉端子的用户比特值。

## 取消外部锁定

停止提供外部时间码后，在主菜单→ ［记录设置］ → ［时间码发生器］中设置［记录运行］。

## 外部锁定激活期间供电从电池切换到AC适配器时的注意事项

为保持时间码发生器供电的连续性，请将AC适配器连接到〈DC IN 12V〉端子后再取出电池。如果先取出电池，则不保证时间码会保持外部锁定。

## 外部锁定激活时摄像机单元的外部同步

外部锁定激活时，通过输入到〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子的基准视频信号将摄像机单元上的同步锁相激活。

注意

- 若要使用作为主设备的摄像机对多台机器进行外部锁定，请设为与该摄像机相同的设置。请注意，在混用隔行扫描和逐行扫描的系统中，不保证视频和时间码的连续性。

- 当24PN Native上使用外部锁定时，请务必输入非掉帧时间码。在掉帧模式下，外部锁定不可用。此外，在应用外部锁定那一刻，图像可能损坏。这是一步匹配5帧循环的操作，不是故障。

页面顶部