- 顶部
- 网络连接
- 使用FTP客户端功能
- FTP客户端功能设置

# FTP客户端功能设置

通过无线LAN（无线接入点连接）、4G/LTE或有线LAN将摄像机联网，即可将剪辑传输到网络上的服务器设备。

## 客户端设置

要使用FTP客户端功能传输剪辑，需要先设置连接目标和其他设置。

在主菜单→ ［网络设置］ → ［FTP客户端设置］中设置各个项目。

［设置数据］：设置获取客户服务设置的地址。

- ［内置信号发生器］：使用摄像机上设定的设置。

- ［SD存储卡］：使用插入到SD卡插槽的SD存储卡中所含文件的设置。当此项设为［SD存储卡］时，应首先插入SD存储卡，然后再打开摄像机的电源。

［服务器 URL地址］：设置要连接的服务器的名称或地址。（最多500个字符）

［用户名］：设置要连接的用户ID。（最多31个字符）

［密码］：设置连接所需的密码。（最多15个字符）本设备上无法显示设置的密码。

［SSH］：设置使用SSH传输文件时的设置。(［有效］：使用SSH/［无效］：不使用SSH）

［SSH端口］：设置使用SSH时的端口号。设为与服务器相同的端口号。

注意

- 在主菜单→ ［网络设置］ → ［网络选择］中设置［无线网络］，且在主菜单→ ［网络设置］ → ［无线属性］ → ［无线网络选择］中设置［DIRECT］时，FTP客户端功能无效。

- 可使用下列方式保存SD存储卡中的设置值。

  - 在主菜单→ ［网络设置］ → ［FTP客户端设置］中选择［保存（SD卡）］。

## 将客户服务设置保存到SD存储卡中

在主菜单→ ［网络设置］ → ［FTP客户端设置］中选择［保存（SD卡）］。

主菜单→ ［网络设置］ → ［FTP客户端设置］的［服务器 URL地址］、［用户名］、［密码］、［SSH］和［SSH端口］的设定值保存在SD存储卡中。

## 从SD存储卡加载客户服务设置

在主菜单→ ［网络设置］ → ［FTP客户端设置］中选择［读取（SD卡）］。

从SD存储卡中加载的客户服务设置反映在摄像机的设置中。

## 检查工具、状态显示和初始化操作

您可按如下步骤检查FTP客户端的网络连接状态。

#### 检查连接（PING）

按〈THUMBNAIL〉按钮。

缩略图画面显示。

在主菜单→ ［网络设置］ → ［网络工具］中选择［PING］。

按压控制杆。

对已设置地址的连接进行状态检查。

确认连接后，屏幕上将出现“［PING SUCCESSFUL!］”。

如果在约30秒内无法建立连接，将显示［PING失败!］。故障日志中可能会指出故障原因。

#### 显示连接日志（LOG）

在主菜单→ ［网络设置］ → ［网络工具］中选择［日志显示］。

按压控制杆。

出现日志。

完成日志检查后，按〈EXIT〉按钮。

设置菜单画面将返回。

注意

- 某些操作可能不会在日志中产生任何信息。

- 密码在日志中显示为［］。

#### 显示状态

在主菜单→ ［网络设置］ → ［网络工具］中选择［状态显示］。

按压控制杆。

随即显示连接状态。

完成日志检查后，按〈EXIT〉按钮。

设置菜单画面将返回。

注意

- 状态信息不会实时更新。要查看最新数据，请重新执行以上步骤。

- 如果在主菜单→ ［网络设置］ → ［LAN设置］ → ［DHCP］中或在主菜单→ ［网络设置］ → ［无线属性］ → ［DHCP］中设置［有效］，IP地址及其他必要的信息将自动分配。但在获取地址信息时，状态信息不会正确显示。

- 仅在设置无误时，默认网关才会作为状态信息显示。

- 如果仅设置网络设置（无线LAN、有线LAN）的［SECONDARY DNS］而未设置［PRIMARY DNS］，则会显示［DNS1］。

#### 初始化网络设置

在主菜单→ ［网络设置］ → ［网络工具］中选择［初始化］。

按压控制杆。

初始化完成后，设置菜单画面将返回。

页面顶部