- 顶部
- 准备
- P2卡
- P2卡记录时间

# P2卡记录时间

#### 摄像机支持的P2卡

摄像机可使用容量4 GB至64 GB的P2存储卡和microP2存储卡（选购）。

注意

- 无法使用AJ-P2C002SG（2 GB）卡。

- 选择1080/59.94P或1080/50P模式的AVC-Intra 200和AVC-Intra 100时，无法录制到以下P2卡中。

  - R、A或E系列的P2存储卡

- 根据P2卡类型的不同，可能需要更新摄像机上安装的驱动程序。（更新摄像机固件）

- 关于这些使用说明中未涵盖的最新信息，请参阅以下网站中我们的支持台。

  http://pro-av.panasonic.net/

#### P2卡记录时间

（使用64 GB卡时的示例）

系统模式 | 记录格式（编解码器） | 记录时间
--- | --- | ---
1080P | AVC-Intra 200 30PN AVC-Intra 200 25PN AVC-Intra 100 | 约32分钟
AVC-LongG 25 | 约128分钟
AVC-LongG 12 | 约240分钟
1080i，720P | AVC-Intra 200 | 约32分钟
AVC-Intra 100 | 约64分钟
AVC-Intra 50 | 约128分钟
AVC-LongG 50 | 约128分钟
AVC-LongG 25 | 约256分钟
AVC-LongG 12 | 约480分钟
DVCPRO HD | 约64分钟
480i，576i | DVCPRO50 | 约128分钟
DVCPRO | 约256分钟
DV | 约256分钟

注意

- 上表显示正常记录的数值。采用原生记录时，根据系统模式的不同，可提供更长的记录时间。

- 对于32 GB P2卡，记录时间为上述记录时间的1/2；对于16 GB P2卡，记录时间为1/4；对于8 GB P2卡，记录时间为1/8。

- 显示的容量包括管理区和其他区，因此用于记录的可用空间少于上表中的值。

## 拆分P2卡上记录的剪辑

摄像机使用8 GB或更大容量的P2卡时，如果单次连续录制时间超过下述时间，则会在另一剪辑中自动继续录制。在P2设备上处理（显示、删除、恢复等）剪辑缩略图时，这些剪辑会被处理为单个剪辑。在非线性编辑软件和电脑上，此类剪辑可能会显示为单独的剪辑。如果microP2存储卡采用AVC-LongG编解码器录制的量超出了32 GB，则可在主菜单→ ［记录设置］ → ［文件分割］中选择［单一文件］，继续在同一剪辑中进行录制。在主菜单→ ［记录设置］ → ［文件分割］中选择［短片分离］时，也会将剪辑分为每个长约128秒的录制文件。但在P2设备上操作剪辑缩略图时，可将这些录制文件作为单个剪辑操作。使用上载期间录制功能时，如果录制文件分区单元变小且启动剪辑传输，通过选择［短片分离］，可加快时间。间隔、单次、循环和背景记录模式下禁用［短片分离］。

记录格式（不包括原生记录） | 连续记录时间
--- | ---
AVC-Intra 200 (720P) AVC-Intra 100（1080P） | 约3分钟
AVC-Intra 100（1080i） DVCPRO HD | 约5分钟
AVC-LongG 50 AVC-Intra 50 DVCPRO50 | 约10分钟
AVC-LongG 25 DVCPRO DV | 约20分钟
AVC-LongG 12 | 约40分钟

页面顶部