- 顶部
- 概要
- 此摄像机的用途
- 连接到网络

# 连接到网络

## 有线LAN连接

通过LAN端子，可在您的电脑上进行以下操作：

- 检查摄像机状态

- 检查缩略图图像

- 低码流素材播放

- 下载低码流素材文件/剪辑管理信息

- 显示/编辑元数据

- 添加/删除元数据（拍摄标记/文本提示）

- 遥控摄像机（统一操作录制控制和时间码/用户比特）

此外，还可通过LAN端子进行以下操作。

- 通过FTP客户端功能传输剪辑

- 使用遥控操作面板(AK-HRP200MC)的遥控功能

## 使用无线LAN和4G/LTE连接

将一个无线传输模块AJ-WM30MC（选购）装入到摄像机的〈USB2.0 HOST〉端子（副主机），将允许您使用无线LAN（IEEE 802.11）连接摄像机。

在您的平板电脑、智能手机和电脑上，可进行以下操作。

- 检查摄像机状态

- 检查缩略图图像

- 播放低码流素材

- 显示/编辑元数据

- 添加/删除元数据（拍摄标记/文本提示）

- 遥控摄像机（统一操作录制控制和时间码/用户比特）

此外，还可经由无线LAN（接入点连接）或4G/LTE，通过FTP客户端功能传输剪辑。

页面顶部