- 顶部
- 网络连接
- 网络功能
- 连续播放功能的连接设置

# 连续播放功能的连接设置

可通过网络（有线LAN、无线LAN、4G/LTE）从摄像机实时连续播放音频和视频。

可通过经网络连接到摄像机的设备上的应用软件（例如P2 Browser、P2 Streaming Receiver）或通过能够接收摄像机连续播放视频的服务器进行连续播放。

有两种方式可启动连续播放：从应用软件进行连续播放和从摄像机进行连续播放。本节介绍摄像机的各种网络连接方式。

关于使用连续播放功能的程序，请参阅“使用连续播放功能”。

注意

- 若要在P2 Browser中显示连续播放视频，在此应用软件中操作以启动连续播放分配。在摄像机上进行操作时无法显示连续播放视频。

## 在应用软件中操作以启动连续播放时的设置

设置将摄像机连接到网络时的连接方式。

在主菜单→ ［网络设置］ → ［网络选择］中选择［无线网络］、［4G/LTE］或［LAN］。关于各连接方式的详情，请参阅“无线LAN设置”和“有线LAN设置”。

注意

- 连接到P2 Browser时禁用［4G/LTE］。

## 在摄像机上操作以启动连续播放时的设置

有两种方式可以配置摄像机上的网络设置：从摄像机菜单配置设置或使用SD存储卡中包含的设置。

### 从摄像机菜单配置设置

以下为从摄像机菜单配置设置的步骤。

设置将摄像机连接到网络时的连接方式。

在主菜单→ ［网络设置］ → ［网络选择］中选择［无线网络］、［4G/LTE］或［LAN］。关于各连接方式的详情，请参阅“无线LAN设置”和“有线LAN设置”。

配置摄像机的网络设置。

在主菜单→ ［网络设置］ → ［视频流设置］ → ［设置数据］中选择［内置信号发生器］。

在主菜单→ ［网络设置］ → ［视频流设置］中根据连接目的地配置各个项目。

［服务器端IP地址］：设置连接目的地的IP地址。

［RTSP接口］：设置连接目的地的RTSP端口号。

注意

- 按以下步骤可将步骤2中的详细设置保存到SD存储卡。插入SD存储卡，在主菜单→ ［网络设置］ → ［视频流设置］中选择［保存（SD卡）］。

### 直接引用SD存储卡中包含的设置来配置设置

直接引用SD存储卡中包含的设置来配置设置，无需在摄像机中保存。

首先，插入包含设置的SD存储卡，然后打开摄像机电源。

设置将摄像机连接到网络时的连接方式。

在主菜单→ ［网络设置］ → ［网络选择］中选择［无线网络］、［4G/LTE］或［LAN］。关于各连接方式的详情，请参阅“无线LAN设置”和“有线LAN设置”。

配置摄像机的网络设置。

在主菜单→ ［网络设置］ → ［视频流设置］ → ［设置数据］中选择［SD存储卡］。

注意

- 可使用下列方式保存SD存储卡中的设置值。

  - 在主菜单→ ［网络设置］ → ［视频流设置］中选择［保存（SD卡）］。

### 将SD存储卡中包含的设置保存到摄像机后配置设置

将SD存储卡中包含的设置保存到摄像机后配置设置。

设置将摄像机连接到网络时的连接方式。

在主菜单→ ［网络设置］ → ［网络选择］中选择［无线网络］、［4G/LTE］或［LAN］。关于各连接方式的详情，在配置设置之前请参阅“无线LAN设置”和“有线LAN设置”。

配置摄像机的网络设置。

在主菜单→ ［网络设置］ → ［视频流设置］ → ［设置数据］中选择［内置信号发生器］。

插入包含设置的SD存储卡，然后在主菜单→ ［网络设置］ → ［视频流设置］中选择［读取（SD卡）］。

页面顶部