- 顶部
- 网络连接
- 网络功能
- 连接遥控操作面板(AK-HRP200MC)的设置

# 连接遥控操作面板(AK-HRP200MC)的设置

您可以通过IP连接来连接遥控操作面板AK-HRP200MC（选购），从而遥控部分功能。

在使用LAN电缆连接AK-HRP200MC后，如需遥控摄像机，可通过以下步骤配置相应设置：

配置AK-HRP200MC的网络设置。

有关网络设置，请参阅AK-HRP200MC随附的ROP setup software。

配置摄像机的网络设置。

在主菜单→［网络设置］→［LAN设置］→［DHCP］中设置［无效］，同时参阅“有线LAN设置”(有线LAN设置)中的步骤1至2配置网络设置。

在摄像机主菜单→［网络设置］→［网络功能］→［用户帐号］中设置各个项目。

［用户名］：设置用户账户名。（出厂设置：［guest］）

［密码］：设置密码。（出厂设置：［p2guest］）

最多可输入31个字符的用户账户名及6至15个字符的密码。

将摄像机主菜单→［网络设置］→［网络功能］→［IP遥控模式］设为［有效］。

摄像机将重启。摄像机启动后可进行IP连接。当［IP遥控模式］设为［无效］时，摄像机也将重启。摄像机启动后，IP连接模式被取消。

注意

- 连接AK-HRP200MC时需要提供以下摄像机信息。

  - 用户账户名

  - 密码

  - IP地址

  - 端口号：49152

- 请使用Ver4.01.00或更新版本的AK-HRP200MC固件。

- 有关ROP setup software操作的详细信息，请参阅AK-HRP200MC的使用说明书。

- 请使用Ver3.0.0.0或更新版本的ROP setup software。

页面顶部