- 顶部
- 拍摄
- 设置电子快门
- 采用〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮和〈MODE/MENU CANCEL〉按钮调整

# 采用〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮和〈MODE/MENU CANCEL〉按钮调整

快门模式可采用〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮和〈MODE/MENU CANCEL〉按钮进行调整。

## 启用快门模式

按〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮。

在画面中心出现［SHUTTER ON］指示。随即将显示快门速度值，同时快门启用。

再次按下拨盘按钮，画面中心的［SHUTTER OFF］指示将消失，同时快门模式停用。

每按一次拨盘按钮，在［SHUTTER ON］/［SHUTTER OFF］之间切换一次。

## 更改快门模式设置

按〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮，启用快门模式。

在画面中心出现［SHUTTER ON］指示。

按〈MODE/MENU CANCEL〉按钮选择快门模式。

每按一次该按钮，模式按如下顺序切换一次，而被选定的模式将变为橙色高亮显示。

快门模式 → 可变帧频模式 → 白平衡变量模式

- 仅在主菜单→ ［场景文件］ → ［可变帧频］中设置了［打开］时，才可选择可变帧频模式。

- 仅在主菜单→ ［开关模式］ → ［白平衡预置］中设置了［可调］，且〈WHITE BAL〉开关调至〈PRST〉位置时，才可选择白平衡变量模式。

按〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮选择快门模式或同步快门模式。

每按一次该按钮，将在正常快门模式和同步快门模式间切换一次。

上/下旋转〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮，更改设置。

在同步快门模式下，您可以按住该按钮旋转，快速切换模式。

连续按几次〈MODE/MENU CANCEL〉按钮，直至模式的高亮显示消失。

注意

- 同步扫描显示单位可在主菜单→ ［场景文件］ → ［同步扫描类型］中切换为［秒］（秒）或［角度］（度）。

- 此外，还可在主菜单→ ［场景文件］ → ［同步扫描］中进行同步扫描设置。

- 一旦选定，即使摄像机关机，也会保存快门速度值和同步扫描速度值。

- 无论在何种模式下使用电子快门，快门速度越快，摄像机的灵敏度越低。

- 光圈处于自动模式时，随着快门速度的加快，光圈逐渐增大且景深变浅。

- 在使用荧光照明或其他放电管的照明条件下，屏幕上可能会出现水平条纹。如果发生这种情况，可通过调节快门速度得以改善。

- 拍摄快速掠过相机的被摄体时可能会出现失真的情况。这是由于成像设备（MOS传感器）读取信号所采用的方式造成的，并非故障。

## 快门的寻像器画面显示

关于详细信息，请参阅“画面状态显示”。

页面顶部