- 顶部
- 拍摄
- 使用变焦功能
- 调节变焦位置

# 调节变焦位置

通过变焦杆调整变焦功能。

〈T〉：拉近画面。

〈W〉：拉远画面。

轻按一下握把侧的变焦杆，将低速操作变焦。用力按下变焦杆，则会高速操作变焦。

注意

- 如需在更高速度下操作变焦，可按下已在主菜单→ ［用户开关］中分配了［快速变焦］的USER按钮，启用/禁用［快速变焦］。

- ［快速变焦］启用后，将变焦杆推向一端，即可在更高速度下操作电动变焦。但此时变焦操作的声音要比平时更大。如果电动变焦的声音过于刺耳，可停用［快速变焦］。

## 使用手柄侧的变焦杆

您可以通过手柄变焦开关选择三种拍摄模式。

〈FIX〉：在主菜单→ ［开关模式］ → ［手柄变焦速度］设置的速度下变焦。

〈VAR〉：变焦速度依按压变焦杆的力度而变化。（轻轻地按，速度较慢；用力按，则速度加快）。

〈OFF〉：变焦杆操作无效。

页面顶部