- 顶部
- 拍摄
- 调节白平衡和黑平衡
- 调节黑平衡

# 调节黑平衡

在下列情形中必须调节黑平衡：

- 首次使用摄像机时

- 长时间未使用摄像机时

- 环境温度大幅度变化时

- 使用USER按钮设置超级增益时

- 更改增益切换值时

- 在主菜单→ ［系统模式］ → ［记录格式］中切换项目时

为了拍摄最佳视频，推荐调节黑平衡后立即拍摄。

调整黑平衡前，请准备进行白平衡调整所需的条件。

通过〈AUTO/MANUAL〉开关切换到手动模式。（拍摄）

将〈WHITE BAL〉开关设为〈A〉或〈B〉。

按住〈AWB〉按钮约2秒钟。

白平衡调节完毕后再调节黑平衡。

#### 寻像器和LCD液晶屏内显示的消息

状态 | 消息 | 备注
--- | --- | ---
调整时 | ［ABB ACTIVE］ |
调整结束 | ［ABB OK］ | 调节值自动保存到存储器中。

注意

- 黑平衡调节期间，光圈设为自动遮光。

- 记录期间无法调节黑平衡。

- 自动黑平衡执行期间，按录制按钮不会进行P2卡的记录。

- 在黑平衡调整期间，自动切换增益开关电路。闪烁或噪点有时会出现在寻像器画面和LCD液晶屏上。这不是故障。

## 黑平衡内存

即使摄像机关机，也会保持存储到内存中的设定值。

页面顶部