- 顶部
- 拍摄
- 选择音频输入和调节录音电平
- 使用外部麦克风和音频设备

# 使用外部麦克风和音频设备

将外部麦克风或音频设备连接到〈AUDIO INPUT 1〉/〈AUDIO INPUT 2〉端子。

通过〈INPUT 1〉/〈INPUT 2〉开关切换所连的音频输入。

设置 | 说明 | 输入电平
--- | --- | ---
〈LINE〉 | 连接音频设备时使用此设置。 | 您可以选择［+4dB］或［0dB］。 您可在主菜单→ ［音频设置］ → ［输入设置］ → ［输入1线路电平］/［输入2线路电平］中选择。 出厂设置为［0dB］。
〈MIC〉 | 连接动圈麦克风时使用此设置。 | 您可以选择［−40dB］、［−50dB］或［−60dB］。 您可在主菜单→ ［音频设置］ → ［输入设置］ → ［输入1话筒电平］/［输入2话筒电平］中选择。 出厂设置为［−50dB］。
〈+48V〉 | 连接需要+48V电源的麦克风（幻象麦克风）时使用此设置。 | 您可以选择［−40dB］、［−50dB］或［−60dB］。 您可在主菜单→ ［音频设置］ → ［输入设置］ → ［输入1话筒电平］/［输入2话筒电平］中选择。 出厂设置为［−50dB］。

注意

- 使用AG-MC200MC（可选）时，请将输入电平设为［−50dB］。

页面顶部