- 顶部
- 准备
- P2卡
- 取出P2存储卡

# 取出P2存储卡

图1

图2

打开卡插槽盖。

取出存储卡。

- microP2存储卡

  - 将microP2卡进一步按入摄像机，然后松开。

  - 从卡插槽中释放microP2存储卡后，可将microP2存储卡取出。

- P2存储卡

  - 提起弹出按钮（图1），然后按入。（图2）

注意

- 插入后，请勿在存取或识别P2卡时（P2卡存取LED闪烁橙色）将其取出。否则可能会导致故障。

- 如果在存取过程中取出P2卡，则LCD液晶屏或寻像器画面上将显示［TURN POWER OFF］，同时显示TALLY指示灯或其他警告。与此同时，所有P2卡存取LED快速闪烁橙色。关闭电源。（警告系统）

- 如果正在存取P2卡时将其取出，其保存的剪辑可能会出现异常。请根据需要检查剪辑并对其修复。（修复剪辑）

- 如果将正在格式化的P2卡取出，则P2卡的格式化无法保证。在此情形下，LCD液晶屏或寻像器画面上显示［TURN POWER OFF］。请关闭电源然后再次打开，重新格式化P2卡。

- 如果在播放过程中将P2卡插入另一插槽，则不会识别插入的卡，P2卡存取LED也不会亮起。当播放结束时，才开始识别P2卡。

- 在下列事件中，即使在录制期间将P2卡插入闲置的卡插槽，也可能无法立即识别P2卡：

  - 预记录后即刻

  - 刚刚切换录制插槽

- 可在主菜单→ ［其它功能］ → ［P2读写提示LED］中将P2卡存取LED设为持续关闭。在此情形下，请在取出卡前关闭电源，或在插入卡或在操作（录制、播放等）停止后，等待至完成存取再取出卡。

页面顶部