- 顶部
- 部件说明
- 顶端

# 顶端

1. 灯座

   安装摄像灯。

2. 录制按钮（手柄侧） （拍摄）

   按此按钮开始录制。再次按下此按钮停止录制。

   此按钮具有保护机制。

3. 变焦杆（握把侧）（调节变焦位置）

   调节图像的变焦。

   〈T〉：拉近画面。

   〈W〉：拉远画面。

4. 〈IRIS〉按钮（光圈）

   选择镜头光圈调节方法。

   此按钮可用作USER按钮（USER8）。 （向USER按钮分配功能）

5. 〈REC CHECK〉按钮（拍摄）

   在录制暂停时按下此按钮，以播放为时约三秒钟的最近一段剪辑的视频和声音。

6. 肩带装配（安装肩带）

   安装肩带。

7. LCD液晶屏（调整和设置LCD液晶屏）

8. 变焦杆（手柄侧）（调节变焦位置）

   调节图像的变焦。

   〈T〉：拉近画面。

   〈W〉：拉远画面。

9. 焦平面标记〈〉

   表示MOS传感器的焦平面。

   可为测量距离对象的精确焦距提供参考。

10. 手柄安装孔

    安装手柄。

    - 安装孔规格

      - 1/4-20 UNC（螺钉长度5.5 mm或更短）

      - 3/8-16 UNC（螺钉长度5.5 mm或更短）

11. 〈COUNTER〉按钮（如何输入用户比特）

    切换计数器的显示项目。

12. 〈RESET〉按钮

    重置计时器显示。

13. 〈〉按钮

    在显示所缩略图时工作。

    停止期间按此按钮可进行快退播放。

    播放期间按此按钮可进行4倍速快退播放。

    如果在播放暂停的情况下按此按钮，则当前播放的剪辑会暂停在其片头（定位状态）。

14. 〈〉按钮

    在显示所缩略图时工作。

    按此按钮可停止播放。

    在停止间隔记录或单次记录时，或者结束连续片段记录的剪辑合并时，按此按钮。

15. 〈〉按钮

    在显示所缩略图时工作。

    停止期间按此按钮可进行快进播放。

    播放期间按此按钮可进行4倍速播放。

    如果在播放暂停的情况下按此按钮，则当前播放的剪辑会暂停在下一剪辑片头（定位状态）。

16. 〈/〉按钮

    在显示所缩略图时工作。

    按此按钮可查看播放图像。

    播发时按此按钮可暂停播放。

17. 〈THUMBNAIL〉按钮（缩略图画面）

    按此按钮可在LCD液晶屏和寻像器上显示缩略图画面。再次按此按钮返回到常规显示。

18. 〈EXIT〉/〈CANCEL〉按钮（选择缩略图）

    可在显示设置菜单或属性画面时恢复先前的状态显示。

    按住〈SHIFT〉按钮同时按此按钮可起“取消”按钮的作用。例如，在批量取消剪辑选择时，此项功能会非常方便。

19. 控制杆（选择缩略图）

    可使用此按钮选择缩略图，或执行菜单操作和区域模式功能。

20. 〈MENU〉按钮（设置菜单基本操作）

    按下该按钮显示［用户菜单］。按此按钮三秒钟以上显示主菜单。

    在显示缩略图时按下此按钮可现实缩略图菜单的操作画面，同时可删除剪辑。

21. 〈SHIFT〉按钮（选择缩略图）

    此按钮结合控制杆或其他按钮使用。

    - 在按住〈SHIFT〉按钮的同时上/下按压控制杆。

      用于在缩略图画面中将光标移动到剪辑片头或片尾的缩略图。

    - 在按住〈SHIFT〉按钮的同时按压控制杆。

      对从先前选择的剪辑到光标位置的剪辑进行全选。

    - 在按住〈SHIFT〉按钮的同时按下 〈EXIT〉/〈CANCEL〉按钮。

      用作取消功能。（〈EXIT〉/〈CANCEL〉按钮）

    在各个操作部分会以橙色显示按住〈SHIFT〉按钮时的操作。

22. 〈AUDIO MON/ADV〉按钮（调节音频）

    〈+〉：播放期间按下时，监视器的音量下降。暂停期间按下时，将逐帧播放。

    〈−〉：播放期间按下时，监视器的音量升高。暂停期间按下时，将逐帧倒退。

23. 〈BARS〉按钮（色条）

    开/关色条。色条与测试音调（1 kHz）互锁。

24. 〈LCD BACKLIGHT〉按钮（调整和设置LCD液晶屏）

    选择LCD液晶屏的背光亮度。

页面顶部