- 顶部
- 菜单操作
- 菜单列表
- ［开关模式］

# ［开关模式］

配置使用各个开关切换时的各种模式设置。

显示缩略图画面时不能设置这些菜单项。

项目 | 设置说明
--- | ---
［低档增益］ | 设置将要分配到〈GAIN〉开关〈L〉位置的增益值。（仅在［新闻模式］模式下存在负的增益值。） ［−3dB］…［18dB］ 出厂设置： ［0dB］
［中档增益］ | 设置将要分配到〈GAIN〉开关〈M〉位置的增益值。（仅在［新闻模式］模式下存在负的增益值。） ［−3dB］…［18dB］ 出厂设置： ［6dB］
［高档增益］ | 设置将要分配到〈GAIN〉开关〈H〉位置的增益值。（仅在［新闻模式］模式下存在负的增益值。） ［−3dB］…［18dB］ 出厂设置： ［12dB］
［超级增益］ | 设置将要分配给USER按钮的超级增益。 ［24dB］，［30dB］，［36dB］ ［全部］：每次按USER按钮，设置依次切换［24dB］ → ［30dB］ → ［36dB］ →（关闭）。 出厂设置： ［36dB］
［光学防抖］ | 启用/禁用影像稳定器功能。 ［打开］：启用影像稳定器功能。 ［关闭］：禁用影像稳定器功能。 出厂设置： ［打开］ 如果USER按钮分配有功能，请采用USER按钮操作进行［打开］/［关闭］。
［自动跟踪白平衡］ | 将自动跟踪白平衡功能分配到〈WHITE BAL〉开关。 ［Ach］，［Bch］，［预置］，［关闭］ 出厂设置： ［关闭］
［自动白平衡跟踪速度］ | 设置自动跟踪白平衡功能的控制速度。 ［快速］，［标准］，［慢速］ 出厂设置： ［标准］
［ATW红色微调］ | 通过自动跟踪白平衡操作，精细调节聚敛功能的Rch输出。 ［−10］…［10］ 出厂设置： ［0］
［ATW蓝色微调］ | 通过自动跟踪白平衡操作，精细调节聚敛功能的Bch输出。 ［−10］…［10］ 出厂设置： ［0］
［白平衡预置］ | 设置将要分配到〈WHITE BAL〉开关〈PRST〉位置的色温。 ［3200K］，［5600K］，［可调］ 出厂设置： ［3200K］
［白平衡调整］ | 设置［白平衡预置］内的［可调］值。 此外，也可通过〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮进行操作。 当［白平衡预置］设为［可调］且〈WHITE BAL〉开关处在〈PRST〉时启用。 ［2000K］…［15000K］ 出厂设置： ［3200K］
［手柄变焦速度］ | 设置手柄变焦开关为〈FIX〉时的变焦速度。 ［1］…［99］ 出厂设置： ［50］
［一键自动聚焦］ | 分配〈PUSH AUTO〉按钮按下时的操作模式。 ［快速聚焦］：一旦按下该按钮，将自动执行高速对焦，直至图像完成对焦。 ［标准］：按住该按钮进行自动对焦。 出厂设置： ［快速聚焦］
［辅助手动聚焦］ | 设置在手动聚焦模式下，是否自动调整上一次对焦。 ［打开］：自动调整上一次对焦。 ［关闭］：不自动调整对焦。 出厂设置： ［关闭］ 如果图像出现很大的对焦偏差，则可能未正确调整对焦。 不可采用连接到〈CAM REMOTE〉端子的遥控器操作。
［聚焦辅助模式］ | 设置对焦辅助功能的操作模式。 ［扩大显示］：扩展LCD液晶屏屏幕的中心部分。 ［红色外框内］：以红色突出显示视频轮廓。 出厂设置： ［扩大显示］ 如果USER按钮分配有功能，请采用USER按钮操作进行功能开关。
［微距］ | 启用/禁用对焦微距功能。 ［打开］：启用对焦微距功能。 ［关闭］：禁用对焦微距功能。 出厂设置： ［关闭］ 如果USER按钮分配有功能，请采用USER按钮操作进行［打开］/［关闭］。
［微距模式］ | 设置对焦微距功能启用时的操作模式。 ［16:9提示］：仅启用广角微距范围。 ［全部］：长焦微距范围和广角微距范围均启用。 出厂设置： ［16:9提示］
［自动光圈速度］ | 设置自动光圈功能的控制速度。 ［快速］，［标准］，［慢速］ 出厂设置： ［标准］
［自动光圈窗口］ | 选择自动光圈检测窗口。 ［标准1］：靠近画面中心的窗口。 ［标准2］：靠近画面底部的窗口。 ［中心］：画面中心位置的窗口。 出厂设置： ［标准1］
［区域模式］ | 分配拍摄时将要在使用控制杆选定的区域内执行的功能。 ［禁止］：不分配功能。 ［聚焦］：自动对焦/聚焦状态条 ［光圈］：自动光圈功能 ［测光表］：亮度显示功能 ［聚焦/光圈］：同时激活［聚焦］和［光圈］。 ［聚焦/测光表］：同时激活［聚焦］和［测光表］。 出厂设置： ［禁止］
［波形监视器模式］ | 选择按下〈WFM〉按钮时要在LCD液晶屏上显示的波形类型。 ［波形显示］：显示为波形。 ［矢量显示］：显示为矢量。 ［波形/矢量］：每按一次〈WFM〉按钮，显示按照（无显示）→ ［波形显示］（波形显示）→ ［矢量显示］（矢量显示）→（无显示）的顺序依次切换。 出厂设置： ［波形显示］
［斑马纹］ | 显示/隐藏斑马纹。 ［打开］：显示斑马纹。 ［关闭］：不显示斑马纹。 出厂设置： ［关闭］ 如果USER按钮分配有功能，请采用USER按钮操作进行［打开］/［关闭］。
［斑马纹模式］ | 选择是否保持显示斑马纹。 ［持续］：保持显示斑马纹。 ［5秒显示］：显示斑马纹约5秒钟。 出厂设置： ［5秒显示］
［彩条类型］ | 选择要使用的色条。 ［SMPTE］：使用SMPTE标准的色条。 ［全彩条］：使用完整色条。 ［SPLIT］：使用SNG（Satellite News Gathering）的SPLIT色条。 ［ARIB］：使用ARIB标准的色条。 出厂设置： ［全彩条］
［前记录开关］ | 设置摄像机前端录制按钮的操作。 ［禁止］：不激活操作。 ［活动］：激活操作。 出厂设置： ［活动］
［变焦/聚焦］ | 设置在IP中操作变焦和对焦的位置。 ［IP遥控模式］：仅从远程连接目的地进行操作时有效。 ［摄像机］：仅从摄像机进行操作时有效。 出厂设置： ［IP遥控模式］

页面顶部