- 顶部
- 准备
- P2卡
- 插入P2卡

# 插入P2卡

首次使用摄像机时，请务必预先设置时间数据。（设置内部时钟的日期/时间）

选择并使用摄像机上的microP2或P2存储卡槽。

microP2存储卡存取LED

microP2存储卡槽1

弹出按钮

P2存储卡槽

卡插槽盖

microP2存储卡槽2

P2存储卡存取LED

图1

图2

图3

设置使用microP2存储卡槽或P2存储卡槽。

在主菜单→ ［记录设置］中选择［记录卡槽］。

使用microP2存储卡时，选择［microP2］；使用P2存储卡时，选择［P2］。

打开卡插槽盖。（图1）

将存储卡插入卡插槽。（图2）

- microP2存储卡

  - 将标志朝左插入存储卡。

  - microP2存储卡槽共有两个。

- P2存储卡

  - 徽标朝左插入卡直至弹出按钮弹出。

  - 将弹出按钮向上按下。

确认P2卡存取LED点亮为橙色或绿色。（图3）（P2卡存取LED和P2卡的状态）

当卡插槽中插入两张microP2存储卡时，将从较小插槽号的microP2存储卡开始录制。但请注意，如果microP2卡后插入，则在先前插入的microP2录制后才可存取此microP2卡，不受插槽号限制。

- 例子：当microP2存储卡插入到这两个插槽中时

  如果两个插槽中均插有microP2存储卡，则这两张存储卡将按照插槽号1 → 2的顺序用作P2卡。如果您中途从插槽1中拔下microP2存储卡，然后再次插入，则microP2存储卡的录制将按照插槽号2 → 1的顺序进行。

即使摄像机关机，也将保留所要录制的microP2存储卡号。当摄像机再次开机时，将在摄像机关机前的同一microP2存储卡上继续录制。

关闭卡插槽盖。

注意

- 您也可以按下分配［记录媒体选择］的USER按钮，切换记录存储卡。

- 为防止跌落、灰尘和静电，务必合上卡插槽盖。

- 务必仅在P2设备上格式化P2卡。

- 不能将装有microP2卡适配器（AJ-P2AD1MC）的microP2存储卡插入摄像机的P2存储卡槽。

- 如果在microP2存储卡槽中使用microP2存储卡之外的SDHC/SDXC存储卡，则不能保证正常操作。

- 如果缓慢插入microP2存储卡或卡的端子上有灰尘，可能会显示［格式化错误!］、［不支持该存储卡!］或［CHECK SLOT］（插槽号）。此时，可重新插入microP2存储卡。

页面顶部