- 顶部
- 菜单操作
- 设置菜单结构
- 主菜单结构

# 主菜单结构

［场景文件］ | 配置场景文件设置。 此项目用于配置摄像机的精细画质设置，选择场景文件，以及配置向内存读取/写入场景文件数据的设置。 显示缩略图画面时不能设置此菜单项。
［系统模式］ | 配有视频和音频记录格式设置。
［用户开关］ | 设置将要分配到USER按钮（USER1至USER8）的功能。
［开关模式］ | 配置使用各个开关切换模式时的各模式操作。 显示缩略图画面时不能设置此菜单项。
［AUTO开关］ | 配置自动模式设置。 自动光圈、自动增益控制、自动跟踪白平衡和自动对焦功能可单独设置。 显示缩略图画面时不能设置此菜单项。
［记录设置］ | 配置进行记录和播放时的各种设置。 设置系统频率、行数、记录格式和记录方式。
［片段］ | 在查看寻像器或LCD液晶屏中显示的剪辑缩略图的同时执行各种任务（如播放、删除、复制剪辑和编辑元数据）时使用。 显示缩略图画面时此菜单项启用。 选择目标缩略图时启用剪辑操作，如［删除］或［复制］等。 某些项目仅在特定条件下显示，如在USB主机模式或浏览器画面中。
［音频设置］ | 配置音频输入/输出设置。
［输出选择］ | 配置〈SDI OUT〉、〈HDMI OUT〉、〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉和〈TC IN/OUT〉端子的视频输出设置。
［网络设置］ | 配置网络设置。
［显示设置］ | 配置将要在寻像器或LCD液晶屏上显示的详细信息设置。 显示缩略图画面时不能设置此菜单项。
［卡功能］ | 配置向SD存储卡中读取/写入场景文件和用户文件的设置。
［其它功能］ | 配置向存储卡读取/写入用户文件、初始化设置以及进行摄像机设置的设置。
［维护］ | 在执行摄像机维护时使用。此菜单项在更新摄像机的固件版本时使用。
［诊断］ | 用于显示摄像机的固件版本、产品名称、序列号以及加电时间。
［用户菜单选择］ | 设置要在［用户菜单］中显示的项目。

页面顶部