- 顶部
- 准备
- 给内置电池充电

# 给内置电池充电

内置电池用于保持摄像机中设置的日期/时间。

当电源开关设为〈ON〉时，如果寻像器或LCD液晶屏中显示［BACKUP BATT EMPTY］约五秒钟，则内置电池电量已耗尽。

请按以下步骤给内置电池充电。

确保将电源开关为〈OFF〉。

将AC适配器连接到摄像机。

关于AC适配器连接的详情，请参阅“使用AC适配器”。

使摄像机保持这种状态约四小时。

内置电池将会充满电。

充电完成后，设置日期和时间并检查时间码。如果寻像器或LCD液晶屏上显示［SET DATE AND TIME］，请设置内部时钟的日期/时间。 (设置内部时钟的日期/时间)

将电源开关设为〈ON〉，确认寻像器画面中不再显示［BACKUP BATT EMPTY］。

如果在充电之后仍显示［BACKUP BATT EMPTY］，则需要更换内置电池。请向经销商咨询。

页面顶部