- 顶部
- 拍摄
- 画质调整
- 颜色校正功能

# 颜色校正功能

此功能可设置色彩饱和度和相位。其将一幅图像内的15个相位上应用单独的特效。其可设置单独的色调。

［（相位）］

［（饱和度）］

#### 常规设置

在出厂设置下使用摄像机。

#### 高级设置

［R（相位）］/［R-R-Mg（相位）］/［R-Mg（相位）］/［Mg（相位）］/［Mg-B（相位）］/［B（相位）］/［B-Cy（相位）］/［Cy（相位）］/［Cy-G（相位）］/［G（相位）］/［G-Yl（相位）］/［Yl（相位）］/［Yl-Yl-R（相位）］/［Yl-R（相位）］/［Yl-R-R（相位）］：更改相位。+可使其顺时针旋转，−则可使其逆时针旋转。

［R（饱和度）］/［R-R-Mg（饱和度）］/［R-Mg（饱和度）］/［Mg（饱和度）］/［Mg-B（饱和度）］/［B（饱和度）］/［B-Cy（饱和度）］/［Cy（饱和度）］/［Cy-G（饱和度）］/［G（饱和度）］/［G-Yl（饱和度）］/［Yl（饱和度）］/［Yl-Yl-R（饱和度）］/［Yl-R（饱和度）］/［Yl-R-R（饱和度）］：更改饱和度。

页面顶部