- 顶部
- 拍摄
- 双编解码器记录
- 关于低码流素材数据录制的错误显示

# 关于低码流素材数据录制的错误显示

如果低码流素材数据录制过程中出现错误，请检查下表中的条目，并采取必要的措施。

错误显示 （寻像器画面） | 动作和原因 | 要采取的措施
--- | --- | ---
［PROXY ERROR］ 或 ［PROXY REC WARNING］ | 低码流素材数据录制将会停止，但会继续录制素材。 内部低码流素材模块发生错误。 ［PROXY ERROR］ 发生低码流素材数据录制错误。 ［PROXY REC WARNING］ 如果发生低码流素材数据录制错误，当前正录制的低码流素材数据将进行如下处理： 被录制到P2卡的低码流素材数据将被删除。 被录制到SD存储卡的低码流素材数据将不能恢复。 | 低码流素材数据将不会被正确地录制。关闭摄像机电源，然后重新开机，检查录制和播放状况。如果仍然出现错误，请向经销商咨询。
［SD 0 min］ | 将继续录制素材和低码流素材数据。 SD存储卡的剩余容量越来越少（约少于一分钟）。 | 录制完成后，插入新的SD存储卡。
［SD END］ | 录制到SD存储卡的低码流素材数据将停止，但录制到P2卡将继续。 SD存储卡无剩余容量。 | 录制完成后，插入新的SD存储卡。 被录制到SD存储卡的低码流素材数据将被删除。 要恢复已删除的低码流素材数据，选择P2卡上的剪辑，并将其复制到SD存储卡。（将低码流素材数据复制到SD存储卡）
［SD WR ERR］ | 录制到SD存储卡的低码流素材数据将停止，但录制到P2卡将继续。 即使在主菜单→ ［记录设置］ → ［双码流设置］ → ［编解码应用］中设置［代理码流记录（P2&SD）］，低码流素材数据仍无法记录到SD存储卡时，将显示此项。 #### 如果开始录制时显示此错误信息： SD存储卡的格式不同。 SD存储卡包含1000或更多个剪辑。 #### 如果在录制过程中显示此错误信息： SD存储卡在录制过程中被弹出。 录制到SD存储卡时发生错误。 | 检查SD存储卡的状态，并插入一个可录制的卡。（检查SD存储卡）
［SD --min］ 或 ［SD WP］ | 低码流素材数据不会被录制到SD存储卡，但录制到P2卡将被执行。 未插入SD存储卡。 ［SD --min］ SD存储卡被写保护。 ［SD WP］ | 检查SD存储卡的状态。

## 将低码流素材数据复制到SD存储卡

按〈THUMBNAIL〉按钮，显示缩略图画面。

使用控制杆，将光标移动到要复制的剪辑，然后按控制杆。

在主菜单→ ［片段］ → ［复制］中选择［SD存储卡］。

在确认消息中选择［是］，然后按控制杆。

注意

- 如果显示［SD END］并删除录制到SD存储卡的低码流素材数据，可执行此步骤复制P2卡的低码流素材数据，并可恢复被删除的低码流素材数据。

- 源数据无法复制。

页面顶部