- 顶部
- 拍摄
- 双编解码器记录
- 检查低码流素材数据

# 检查低码流素材数据

- 录制了低码流素材数据的材料剪辑会显示指示灯。

- 已录制的低码流素材数据的详细信息可以在剪辑属性中查看。

  有关操作的详情，请参阅“检查低码流素材数据的详细信息”。

- 低码流素材数据作为视频/音频文件和实时元数据文件录制到P2卡或SD存储卡。

  - 音频文件：XXXXXXXX.MOV

  - 实时元数据文件：XXXXXXXX.BIN

    将时间码、用户比特和信息录制到帧单元。

  使用P2 Viewer Plus检查低码流素材数据。某些版本的P2 Viewer Plus可能无法检查数据。

  关于P2 Viewer Plus的信息，请访问以下网站：

  http://pro-av.panasonic.net/

注意

- 使用摄像机录制的低码流素材数据的剪辑被某些P2设备处理为未知剪辑。（未知剪辑指示灯）显示在缩略图上，因此无法进行以下操作。

  - ［删除］

  - ［修复场景片段］

  - ［重新连接］

  - ［复制］

  - ［改变缩略图］

  - 添加和删除［文本提示］和［记录标识］

  可以播放。

  在这些设备上，带有多个剪辑链接的低码流素材数据的剪辑作为单独的不完整剪辑而显示。

## 检查低码流素材数据的详细信息

操作方法和面板可能因版本而异。

按〈THUMBNAIL〉按钮。

寻像器画面和LCD液晶屏上出现缩略图画面。

在主菜单→ ［片段］ → ［属性］中选择［场景片段属性］。

显示剪辑属性画面。

采用控制杆选择［低码率素材］。

按控制杆。

有关低码流素材数据的详细信息显示如下。

#### 低码流素材数据的详细信息

［格式］ | 显示录制数据的文件格式。
［视频编码器］ | 显示录制数据的视频编解码器信息。
［视频帧频率］ | 显示录制数据的视频帧频信息。
［视频比特率］ | 显示录制数据的视频比特率信息。
［视频分辨率］ | 显示录制数据的视频分辨率。
［宽高比］ | 显示录制数据的高宽比。
［TC字符］ | 表示TC（时间码）显示是否叠加在录制视频上。
［音频编码器］ | 显示录制数据的音频编解码器信息。
［音频比特率］ | 显示录制数据的音频比特率信息。
［音频取样频率］ | 显示录制数据的音频采样率信息。
［音频声道数量］ | 显示录制数据的声道的数量。

页面顶部