- 顶部
- 拍摄
- 设置时间数据
- 连接并设置锁相和时间码输入/输出

# 连接并设置锁相和时间码输入/输出

锁相和时间码输入/输出之间的连接和设置的关系如下表所示。

当锁相输入和摄像机输出相相匹配时，显示✓；而二者之间不匹配时，则显示×。

#### 当摄像机记录格式为1080P、1080i时

摄像机使用条件 | 外部供应的图像和标准信号 | SDI | VIDEO | SDI | VIDEO
锁相输入 | 1080i | SD（480i/576i）
摄像机设置 | ［GL相位］ | ［HD SDI］ | ［复合］ | ［HD SDI］ | ［复合］
锁相输入和摄像机输出相 | SDI输出（HD） | ✓ | 90H提前 | ✓ | 90H提前
视频输出和SDI输出（SD） | 90H延后 | ✓ | 90H延后 | ✓
时间码输出 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓

#### 当摄像机录制格式为1080/23.98PsF时

摄像机使用条件 | 外部提供的图像和标准信号 | SDI
锁相输入 | 1080/23.98PsF
摄像机设置 | ［GL相位］ | ［HD SDI］
锁相输入和摄像机输出相 | SDI输出（HD） | ✓
视频输出和SDI输出（SD） | ×
时间码输出 | ✓

#### 当摄像机记录格式为720P时

摄像机使用条件 | 外部供应的图像和标准信号 | SDI | VIDEO | SDI | VIDEO
锁相输入 | 720P | SD（480i/576i）
摄像机设置 | ［GL相位］ | ［HD SDI］ | ［复合］ | ［HD SDI］ | ［复合］
锁相输入和摄像机输出相 | SDI输出（HD） | ✓ | 120H提前 | ✓ | 120H提前
视频输出和SDI输出（SD） | 120H延后 | ✓ | 120H延后 | ✓
时间码输出 | × | × | ✓ | ✓

#### 当摄像机记录格式为480i/576i时

摄像机使用条件 | 外部供应的图像和标准信号 | SDI | VIDEO
锁相输入 | SD（480i/576i）
摄像机设置 | ［GL相位］ | 禁用
锁相输入和摄像机输出相 | SDI输出（HD） | 无
视频输出和SDI输出（SD） | ✓
时间码输出 | ✓

页面顶部