- 顶部
- 网络连接
- 网络功能
- 使用P2 ROP应用程序的连接设置

# 使用P2 ROP应用程序的连接设置

iPad通过无线LAN连接到摄像机后，使用P2 ROP应用程序，可以遥控某些功能。

若要通过无线LAN将iPad连接到摄像机，请按以下步骤配置各项设置。

## 摄像机的网络设置

设置无线LAN。

参照“［DIRECT］模式”中的步骤1至3进行设置。

设置遥控功能。

将主菜单→ ［网络设置］ → ［网络功能］ → ［HTTP服务器］设为［浏览功能（可控制）］。

将主菜单→ ［网络设置］ → ［网络功能］ → ［IP遥控模式］设为［有效］。

在主菜单→ ［网络设置］ → ［网络功能］ → ［用户帐号］中设置各个项目。

［用户名］：设置用户账户名。 (出厂设置： ［guest］)

［密码］：设置密码。(出厂设置： ［p2guest］）最多可输入31个字符的用户账户名及6至15个字符的密码。

## iPad设置

参阅P2 ROP应用程序的帮助文件。

注意

- 通过LAN将iPad连接到摄像机时，需输入摄像机的以下信息。

  - 用户账户名

  - 密码

  - IP地址（当摄像机的主菜单→ ［网络设置］ → ［无线属性］ → ［DHCP服务器］设为［有效］时，无需设置IP地址。）

页面顶部