- 顶部
- 播放
- 缩略图操作
- 缩略图画面

# 缩略图画面

按〈THUMBNAIL〉按钮可在LCD液晶屏上显示缩略图画面。再按一次〈THUMBNAIL〉按钮可恢复正常显示。此外，从正常显示切换到缩略图画面显示时，所有剪辑都会显示在缩略图画面上。

在缩略图画面中按〈MENU〉按钮可启用缩略图菜单操作。

1. 状态消息

   显示进程状态的消息。刷新画面时将显示［UPDATING］和图标。

2. 卡插槽、存储设备和网络设置的状态显示

   P2卡、存储设备和网络连接的状态显示如下：

   （黄色） | 当插入的P2卡中至少有一个可恢复的不良剪辑时显示。（/不良剪辑指示灯， 未知剪辑指示灯）
   （红色） | 当插入的P2卡中至少有一个不可恢复的不良剪辑时显示。（/不良剪辑指示灯， 未知剪辑指示灯）
   （白色） | 以白色显示插入P2卡的卡插槽号。
   （黄色） | 保存光标位置剪辑的P2卡的卡插槽号以黄色显示。如果在多个P2卡上录制剪辑，将显示这些卡上包含剪辑的所有插槽号。 注意 如果插入的P2卡处于以下任何条件，选择框将变成红色： ［超过寿命使用次数］ 超过P2卡的重写次数。 ［文件夹设置错误］ 不支持P2卡的目录结构。 ［认证错误卡］ 表示该卡是microP2存储卡，无法验证CPS密码。
   （灰色） | 未连接存储设备时显示灰色。
   （白色） | 可以使用存储设备时显示白色。
   （黄色） | 显示存储设备中的剪辑缩略图时显示黄色。
   （红色） | 已连接存储设备但无法使用时显示红色。
   （灰色） | 有线LAN未正确激活时，将显示为灰色。
   （白色） | 未连接有线LAN时，将显示为白色。
   （黄色） | 有线LAN激活时，将显示为黄色。
   （红色） | 有线LAN连接状态出现问题时显示为红色。
   （灰色） | 无线LAN未正确激活时，将显示为灰色。
   （白色） | 未连接无线LAN时，将显示为白色。
   （黄色） | 无线LAN激活时，将显示为黄色。
   （红色） | 无线LAN连接状态出现问题时显示为红色。
   （灰色） | 4G/LTE USB调制解调器未正确激活时，将显示为灰色。
   （白色） | 未连接4G/LTE USB调制解调器时，将显示为白色。
   （黄色） | 连接4G/LTE USB时，将显示为黄色。信号强度以黄色的垂直指示条表示。
   （红色） | 4G/LTE USB调制解调器连接出现问题时显示红色。
   （灰色） | 上载未开始或上载完成时显示灰色。
   （黄色） | 上载时显示黄色。
   （红色） | 从发生上载错误至下一传输开始时显示。

   注意

   - 可通过IP连接遥控时，网络状态指示灯上将显示“R”。

   - 在存储设备的缩略图画面或FTP的缩略图画面中不显示不良剪辑的状态显示。

3. 显示模式

   显示要在画面上显示的缩略图的类型及其他信息画面的类型。若要切换显示画面，请参阅“设置缩略图画面显示”。

   ［全部］ | 显示所有剪辑。
   ［相同记录格式］ | 显示与系统格式相同的剪辑。
   ［选择］ | 显示通过控制杆选定的剪辑。
   ［标记］ | 显示带拍摄标记的剪辑。
   ［文本提示］ | 显示带文本提示数据的剪辑。
   ［卡插槽 n］ | 显示指定P2卡中的剪辑。（n：输入插槽号码1到3）
   ［错误片段］ | 显示不良剪辑。
   ［P2/剩余时间］ | 显示介质信息（剩余容量）。
   ［P2/已使用时间］ | 显示介质信息（已用容量）。
   ［元数据］ | 显示设置元数据。

4. 简单属性显示

   显示指针所在处的剪辑的各种属性。您可以从菜单中选择要显示的项目。详情请参阅“属性”。

   注意

   - 如果超过最大字符数，将只显示可以显示的最大字符数。

5. 缩略图

   显示各剪辑中录制的缩略图。可使用［改变缩略图］功能更改此缩略图。

   详情请参阅“设置缩略图画面显示”。

6. 剪辑信息显示

   设置此项目，将在剪辑的开始处显示时间码［时码］/用户比特［用户比特］/拍摄时间［时间］/拍摄日期［日期］/拍摄时间和日期［日期时间］/剪辑名称［场景片段名称］/用户剪辑名称［用户场景片段名称］/卡插槽编号［卡槽］/缩略图时间码［缩略图显示时间码］。

7. 记录模式

   显示光标所在处的剪辑的录制模式。

8. 系统格式

   显示光标所在处的剪辑的格式。

9. 时长

   显示光标所在处剪辑的长度（时长）及该剪辑长度的当前所处的大致播放位置。

   在主菜单→ ［片段］ → ［缩略图设置］ → ［重放开始位置］中选择［继续上次重放］时，启用播放位置显示。

   显示播放开始位置不在剪辑开头时的大致播放位置。

10. 所选剪辑数和播放时间显示以及绑定设备信息显示

    当已在主菜单→ ［片段］ → ［缩略图设置］ → ［信息选择］中选择［缩略图信息］时，显示缩略图画面中的所选剪辑数和剪辑的播放时间。详情请参阅“显示剪辑数和播放时间”。

    当已在主菜单→ ［片段］ → ［缩略图设置］ → ［信息选择］中选择［绑定设备信息］时，显示绑定设备的信号强度和剩余电池电量。详情请参阅“设置绑定设备信息显示”。

11. 剪辑编号

    显示分配给P2卡上的剪辑的编号，通常按录制日期和时间先后顺序进行排列。无法播放的剪辑数显示为红色，同时显示无法播放指示灯。

    详情请参阅“设置缩略图画面显示”。

12. 拍摄标记指示

    显示在添加了拍摄标记的缩略图剪辑上。

    关于详细信息，请参阅“拍摄标记记录功能”。

13. 低码流素材剪辑指示

    显示在添加了低码流素材的剪辑上。

14. 文本提示指示

    显示在添加了文本提示数据的剪辑上。

15. 编辑复制剪辑指示

    显示编辑复制剪辑。

16. 宽屏剪辑指示

    显示在以16:9宽高比记录的剪辑上。但是，对于HD格式的剪辑则不显示。

17. 不完全剪辑指示

    在多张P2卡保存剪辑且其中一张P2卡未插入卡插槽时显示。

18. /不良剪辑指示灯， 未知剪辑指示灯

    可能因录制期间关闭电源等各种原因造成不良剪辑时显示。

    带有黄色不良剪辑指示的剪辑有时可以修复。

    关于详细信息，请参阅“修复剪辑”。

    带有红色不良剪辑指示的剪辑无法修复且必须删除。如果无法删除剪辑，请格式化P2卡。

    对于格式不同于P2标准的剪辑，显示。

19. 上载期间录制状态指示灯

    上载期间录制状态指示显示在上载列表中登记的多达100个剪辑的状态，如下所示。

    （灰色） | 上载开始前始终显示。
    （黄色） | 上载时显示。
    （绿色） | 上载正常完成并在上载列表中登记时显示。
    （红色） | 上载时发生传送错误并在上载列表中登记时显示。

20. ［P.only］指示

    在FTP浏览器画面中显示，仅适用于低码流素材剪辑，其中不包括主记录视频和音频数据。

21. 缩略图滚动条

    表示当前正在查看整个缩略图的哪个位置。

22. 电池充电电量指示灯

    摄像机依靠电池驱动运行时，将显示；而在摄像机依靠AC适配器驱动运行时，则显示。

页面顶部