- 顶部
- 菜单操作
- 菜单列表
- ［场景文件］

# ［场景文件］

配置有关场景文件的设置。

此菜单用于设置摄像机的精细画质设置，选择场景文件，向内存读取/写入场景文件数据。

显示缩略图画面时不能设置这些菜单项。

项目 | 设置说明
--- | ---
［文件选择］ | 选择场景文件（1至6）。 ［F1:］，［F2:FLUO.］，［F3:SPARK］，［F4:B-STR］，［F5:CINE V］，［F6:CINE D］ 出厂设置： ［F3:SPARK］
［场景文件名编辑］ | 编辑场景文件菜单中选定的场景文件的名称。（最多六个字符）
［读取／保存／初始化］ | 载入/保存/初始化当前场景文件编号（1至6之间的任意数值）分配的设置值。 ［读取］：选择并加载保存在摄像机内存中的场景文件。 ［保存］：指定当前设定值的标题和编号，并将其作为场景文件保存在摄像机内存中。 ［初始化］：将选定的场景文件（1至6）初始化为出厂设置。
［可变帧频］ | 设置可变帧频（VFR）的允许和禁止内容。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［关闭］
［帧频］ | 切换［可变帧频］为［打开］时的拍摄间隔和曝光时间。 当［系统模式］ = 59.94 Hz时： ［60fps］，［54fps］，［48fps］，［44fps］，［40fps］，［36fps］，［34fps］，［32fps］，［30fps］，［28fps］，［27fps］，［26fps］，［25fps］，［24fps］，［22fps］，［21fps］，［20fps］，［18fps］，［15fps］，［12fps］，［9fps］，［6fps］，［4fps］，［2fps］，［1fps］ 当［系统模式］ = 50 Hz时： ［50fps］，［48fps］，［45fps］，［42fps］，［37fps］，［34fps］，［32fps］，［30fps］，［28fps］，［27fps］，［26fps］，［25fps］，［24fps］，［23fps］，［22fps］，［21fps］，［20fps］，［18fps］，［15fps］，［12fps］，［9fps］，［6fps］，［4fps］，［2fps］，［1fps］ 出厂设置： ［24fps］（当［系统模式］ = 59.94 Hz时），［25fps］（当［系统模式］ = 50 Hz时）
［同步扫描类型］ | 切换同步扫描显示设置。 ［秒］：显示时间。 ［角度］：显示快门开启角度。 出厂设置： ［秒］
［同步扫描］ | 显示拍摄电视视频等时使用的同步扫描快门的速度。 当［同步扫描类型］ = ［秒］且［系统模式］ = 59.94 Hz时： 60i/60P：［1/60.0］…［1/249.8］ 30P：［1/30.0］…［1/249.8］ 24P：［1/24.0］…［1/249.8］ 当［同步扫描类型］ = ［秒］且［系统模式］ = 50 Hz时： 50i/50P：［1/50.0］…［1/250.0］ 25P：［1/25.0］…［1/250.0］ 当［同步扫描类型］ = ［角度］（以0.5 的步进值角度显示）时：［3.0d］…［360.0d］ 出厂设置： ［1/60.0］（当［同步扫描类型］ = ［秒］且［系统模式］ = 59.94 Hz时）
［主细节电平］ | 设置整部分的细节效果水平。 ［−31］…［31］ 出厂设置： ［6］
［细节去核］ | 设置不足以激活细节效果的信号电平（包括噪音）。 ［0］…［60］ 出厂设置： ［1］
［细节设置］ | ［细节］ | 设置细节功能的［打开］/［关闭］。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］
| ［垂直细节电平］ | 设置垂直方向上的细节电平密度。 ［−7］…［7］ 出厂设置： ［1］
| ［水平细节频率］ | 设置水平方向上的细节电平厚度。 ［−7］…［7］ 出厂设置： ［−2］
| ［垂直细节频率］ | 设置垂直方向上的细节电平厚度。 ［0］…［2］ 出厂设置： ［1］
| ［电平提升］ | 强调亮度信号的细节时，较暗部分的细节将被压缩。 如果［电平提升］的设定值较大，还可以压缩亮区的细节。 ［−7］…［7］ 出厂设置： ［−4］
| ［拐点以上细节电平］ | 设置高亮度区域的细节电平。 ［关闭］，［1］…［5］ 出厂设置： ［3］
| ［细节增益（+）］ | 设置+向细节电平（以便更亮）。 ［−31］…［31］ 出厂设置： ［0］
| ［细节增益（−）］ | 设置−向细节电平（以便更暗）。 ［−31］…［31］ 出厂设置： ［4］
［肤色细节 A］ | 选择显示肤色细节的肤色表。 用［肤色检测表］创建皮肤色调表。您可以通过显示肤色细节拍摄更加光滑的皮肤色调。［肤色细节 A］可单独使用或结合［肤色细节B］和［肤色细节C］使用。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［关闭］
［肤色细节B］ | 选择显示皮肤色调细节的皮肤色调表。 用［肤色检测表］创建皮肤色调表。您可以通过显示肤色细节拍摄更加光滑的皮肤色调。［肤色细节B］可单独使用或结合［肤色细节 A］和［肤色细节C］使用。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［关闭］
［肤色细节C］ | 选择显示皮肤色调细节的皮肤色调表。 用［肤色检测表］创建皮肤色调表。您可以通过显示皮肤色调细节拍摄更加光滑的皮肤色调。［肤色细节C］可单独使用或结合［肤色细节 A］和［肤色细节B］使用。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［关闭］
［肤色细节斑马纹］ | 用于设置在寻像器画面的皮肤色调区域中显示斑马纹。 当此项设置为［打开］且［肤色细节 A］/［肤色细节B］/［肤色细节C］激活时显示斑马纹。 斑马纹显示在［肤色细节设置］中的选定区域。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］
［肤色细节设置］ | ［肤色检测表］ | 选择显示皮肤色调细节的被摄物的皮肤色调表。 ［A］，［B］，［C］ 出厂设置： ［A］
| ［肤色细节检测］ | 从中央标记获取在［肤色检测表］中选择的［A］、［B］或［C］颜色信息。 执行此功能时，自动从［I CENTER］至［Q PHASE］获取数据。 获取的数据成为在［肤色检测表］中选择的［A］、［B］或［C］的表格数据。 不能同时获取［A］、［B］和［C］的多种颜色信息。
| ［肤色细节效果］ | 设置肤色细节的有效电平。 ［0］…［31］ 出厂设置： ［16］
| ［I CENTER］ | 设置上I轴的中心位置（设置显示皮肤色调的区域）。 ［0］…［255］ 出厂设置： ［35］
| ［I WIDTH］ | 设置显示对焦［I CENTER］的上I轴皮肤色调的区域的宽度。 ［0］…［255］ 出厂设置： ［55］
| ［Q WIDTH］ | 设置显示对焦［I CENTER］的上Q轴皮肤色调的区域的宽度。 ［0］…［90］ 出厂设置： ［10］
| ［Q PHASE］ | 设置显示Q轴相关皮肤色调的区域的宽度。 ［−180］…［179］ 出厂设置： ［0］
［红蓝增益控制设置］ | ［R增益自动白平衡预置］ | 当〈WHITE BAL〉开关位于〈PRST〉时设置Rch增益。 ［−200］…［200］ 出厂设置： ［0］
| ［B增益自动白平衡预置］ | 当〈WHITE BAL〉开关位于〈PRST〉时设置Bch增益。 ［−200］…［200］ 出厂设置： ［0］
| ［R增益自动白平衡A］ | 当〈WHITE BAL〉开关位于〈A〉时设置Rch增益。 ［−200］…［200］ 出厂设置： ［0］
| ［B增益自动白平衡A］ | 当〈WHITE BAL〉开关位于〈A〉时设置Bch增益。 ［−200］…［200］ 出厂设置： ［0］
| ［R增益自动白平衡B］ | 当〈WHITE BAL〉开关位于〈B〉时设置Rch增益。 ［−200］…［200］ 出厂设置： ［0］
| ［B增益自动白平衡B］ | 当〈WHITE BAL〉开关位于〈B〉时设置Bch增益。 ［−200］…［200］ 出厂设置： ［0］
| ［自动白平衡A增益偏移］ | 设置〈WHITE BAL〉开关设于〈A〉后执行自动白平衡时的Rch增益和Bch增益。 ［打开］：保持［R增益自动白平衡A］和［B增益自动白平衡A］内设定的值。 ［关闭］：将Rch增益值和Bch增益值设为［0］。 出厂设置： ［关闭］
| ［自动白平衡B增益偏移］ | 设置〈WHITE BAL〉开关设于〈B〉后执行自动白平衡时的Rch增益和Bch增益。 ［打开］：保持［R增益自动白平衡B］和［B增益自动白平衡B］内设定的值。 ［关闭］：将Rch增益值和Bch增益值设为［0］。 出厂设置： ［关闭］
［A路色温设置］ | ［色温］ | 显示〈WHITE BAL〉开关处于〈A〉位置且自动白平衡功能运行时，或预设自动白平衡功能时的色温。此外，在自动白平衡功能工作时，可通过调整Rch和Bch的输出平衡更改色温。 ［2000K］…［15000K］ 出厂设置： ［3200K］
| ［红色增益］ | 显示〈WHITE BAL〉开关处于〈A〉位置且自动白平衡功能运行时，或预设自动白平衡功能时的Rch输出。此外，在自动白平衡功能工作时，可通过调整Rch的输出更改Rch轴上的颜色。 ［−400］…［400］ 出厂设置： ［0］
| ［蓝色增益］ | 显示〈WHITE BAL〉开关处于〈A〉位置且自动白平衡功能运行时，或预设自动白平衡功能时的Bch输出。此外，在自动白平衡功能工作时，可通过调整Bch的输出更改Bch轴上的颜色。 ［−400］…［400］ 出厂设置： ［0］
| ［绿色轴］ | 显示〈WHITE BAL〉开关处于〈A〉位置且自动白平衡功能运行时，或预设自动白平衡功能时的G轴输出。此外，在自动白平衡功能工作时，可通过调整Rch/Bch的输出更改G轴上的颜色。 ［−400］…［400］ 出厂设置： ［0］
［B路色温设置］ | ［色温］ | 显示〈WHITE BAL〉开关处于〈B〉位置且自动白平衡功能运行时，或预设自动白平衡功能时的色温。此外，在自动白平衡功能工作时，可通过调整Rch和Bch的输出平衡更改色温。 ［2000K］…［15000K］ 出厂设置： ［3200K］
| ［红色增益］ | 显示〈WHITE BAL〉开关处于〈B〉位置且自动白平衡功能运行时，或预设自动白平衡功能时的Rch输出。此外，在自动白平衡功能工作时，可通过调整Rch的输出更改Rch轴上的颜色。 ［−400］…［400］ 出厂设置： ［0］
| ［蓝色增益］ | 显示〈WHITE BAL〉开关处于〈B〉位置且自动白平衡功能运行时，或预设自动白平衡功能时的Bch输出。此外，在自动白平衡功能工作时，可通过调整Bch的输出更改Bch轴上的颜色。 ［−400］…［400］ 出厂设置： ［0］
| ［绿色轴］ | 显示〈WHITE BAL〉开关处于〈B〉位置且自动白平衡功能运行时，或预设自动白平衡功能时的G轴输出。此外，在自动白平衡功能工作时，可通过调整Rch/Bch的输出更改G轴上的颜色。 ［−400］…［400］ 出厂设置： ［0］
［色度电平］ | 设置PR和PB信号的色度电平。 ［−99%］…［40%］，［关闭］ 出厂设置： ［4%］
［色度相位］ | 精细调整PR信号和PB信号的色度相位。 ［−31］…［31］ 出厂设置： ［5］
［彩色矩阵］ | 选择矩阵表以显示拍摄颜色。 ［标准1］：选择适于在卤素灯下的室外拍摄的颜色。 ［标准2］：显示比［标准1］更生动的色彩。 ［萤光灯］：选择适于在荧光灯下的室内拍摄的颜色。 ［电影风格］：选择适于在荧光灯下的室内拍摄的颜色。 出厂设置： ［标准2］
［矩阵设置］ | ［矩阵R-G］ | 调整线性矩阵。（红色-绿色） ［−63］…［63］ 出厂设置： ［−5］
| ［矩阵R-B］ | 调整线性矩阵。（红色-蓝色） ［−63］…［63］ 出厂设置： ［1］
| ［矩阵G-R］ | 调整线性矩阵。（绿色-红色） ［−63］…［63］ 出厂设置： ［−2］
| ［矩阵G-B］ | 调整线性矩阵。（绿色-蓝色） ［−63］…［63］ 出厂设置： ［−1］
| ［矩阵B-R］ | 调整线性矩阵。（蓝色-红色） ［−63］…［63］ 出厂设置： ［2］
| ［矩阵B-G］ | 调整线性矩阵。（蓝色-绿色） ［−63］…［63］ 出厂设置： ［13］
［色彩校正设置］ | ［R（饱和度）］ | 校正红色色彩饱和度。 ［−63］…［63］ 出厂设置： ［−32］
| ［R（相位）］ | 校正红色色调。 ［−63］…［63］ 出厂设置： ［3］
| ［R-R-Mg（饱和度）］ | 校正红色和“红色至品红色”之间的色彩饱和度。 ［−63］…［63］ 出厂设置： ［−32］
| ［R-R-Mg（相位）］ | 校正红色和“红色至品红色”之间的色调。 ［−63］…［63］ 出厂设置： ［0］
| ［R-Mg（饱和度）］ | 校正红色和品红色之间的色彩饱和度。 ［−63］…［63］ 出厂设置： ［−11］
| ［R-Mg（相位）］ | 校正红色和品红色之间的色调。 ［−63］…［63］ 出厂设置： ［2］
| ［Mg（饱和度）］ | 校正品红色色彩饱和度。 ［−63］…［63］ 出厂设置： ［7］
| ［Mg（相位）］ | 校正品红色色调。 ［−63］…［63］ 出厂设置： ［0］
| ［Mg-B（饱和度）］ | 校正品红色和蓝色之间的色彩饱和度。 ［−63］…［63］ 出厂设置： ［−5］
| ［Mg-B（相位）］ | 校正品红色和蓝色之间的色调。 ［−63］…［63］ 出厂设置： ［−4］
| ［B（饱和度）］ | 校正蓝色色彩饱和度。 ［−63］…［63］ 出厂设置： ［−1］
| ［B（相位）］ | 校正蓝色色调。 ［−63］…［63］ 出厂设置： ［4］
| ［B-Cy（饱和度）］ | 校正蓝色和青色之间的色彩饱和度。 ［−63］…［63］ 出厂设置： ［−32］
| ［B-Cy（相位）］ | 校正蓝色和青色之间的色调。 ［−63］…［63］ 出厂设置： ［6］
| ［Cy（饱和度）］ | 校正青色色彩饱和度。 ［−63］…［63］ 出厂设置： ［−15］
| ［Cy（相位）］ | 校正请色色调。 ［−63］…［63］ 出厂设置： ［7］
| ［Cy-G（饱和度）］ | 校正青色和绿色之间的色彩饱和度。 ［−63］…［63］ 出厂设置： ［−21］
| ［Cy-G（相位）］ | 校正青色和绿色之间的色调。 ［−63］…［63］ 出厂设置： ［36］
| ［G（饱和度）］ | 校正绿色色彩饱和度。 ［−63］…［63］ 出厂设置： ［9］
| ［G（相位）］ | 校正绿色色调。 ［−63］…［63］ 出厂设置： ［12］
| ［G-Yl（饱和度）］ | 校正品绿色和黄色之间的色彩饱和度。 ［−63］…［63］ 出厂设置： ［5］
| ［G-Yl（相位）］ | 校正品绿色和黄色之间的色调。 ［−63］…［63］ 出厂设置： ［17］
| ［Yl（饱和度）］ | 校正黄色色彩饱和度。 ［−63］…［63］ 出厂设置： ［−22］
| ［Yl（相位）］ | 校正黄色色调。 ［−63］…［63］ 出厂设置： ［−10］
| ［Yl-Yl-R（饱和度）］ | 校正黄色和“黄色至红色”之间的色彩饱和度。 ［−63］…［63］ 出厂设置： ［−46］
| ［Yl-Yl-R（相位）］ | 校正黄色和“黄色至红色”之间的色调。 ［−63］…［63］ 出厂设置： ［−30］
| ［Yl-R（饱和度）］ | 校正黄色和红色之间的色彩饱和度。 ［−63］…［63］ 出厂设置： ［−31］
| ［Yl-R（相位）］ | 校正黄色和红色之间的色调。 ［−63］…［63］ 出厂设置： ［−7］
| ［Yl-R-R（饱和度）］ | 校正“黄色至红色”和红色之间的色彩饱和度。 ［−63］…［63］ 出厂设置： ［−58］
| ［Yl-R-R（相位）］ | 校正“黄色至红色”和红色之间的色调。 ［−63］…［63］ 出厂设置： ［−6］
［主消隐电平］ | 设置主消隐。 ［−200］…［200］ 出厂设置： ［16］
［RBG黑电平控制设置］ | ［红基准电平］ | 设置Rch消隐电平。 ［−100］…［100］ 出厂设置： ［0］
| ［绿基准电平］ | 设置Gch消隐电平。 ［−100］…［100］ 出厂设置： ［0］
| ［蓝基准电平］ | 设置Bch消隐电平。 ［−100］…［100］ 出厂设置： ［0］
| ［消隐电平偏移］ | 设置调整自动黑平衡后的Rch、Gch和Bch消隐电平。 ［打开］：保持［红基准电平］、［绿基准电平］和［蓝基准电平］内设定的值。 ［关闭］：将Rch、Gch和Bch的消隐电平设为［0］。 出厂设置： ［关闭］
［伽玛模式选择］ | 选择伽马曲线。 ［高清］：HD（High Definition）的视频伽马功能。 ［标清］：提高超过HD伽马的较暗区域的增益。 ［电影风格1］：与HD伽马相比，再现更多高亮区域的功能。 ［电影风格2］：与［电影风格1］伽马相比，再现更多高亮区域的功能。 ［电影风格3］：与［电影风格2］伽马相比，再现更多高亮区域的功能。 ［电影伽玛］：电影伽马功能。 ［视频伽玛］：视频的电影伽马功能。 出厂设置： ［高清］ 选择［电影伽玛］或［视频伽玛］为伽马模式时，为充分使用功能，建议将镜头光圈设为低于正常图像等级（约1/2）。
［伽玛设置］ | ［主伽玛］ | 以0.01步进值设置主伽马。 ［0.30］…［0.75］ 出厂设置： ［0.40］
| ［电影伽玛动态电平］ | 在［伽玛模式选择］中选择［电影伽玛］时，将设置动态范围。如果选择［电影伽玛］之外的项目，则不会更改任何设置。 ［200%］，［300%］，［400%］，［500%］，［600%］ 出厂设置： ［600%］
| ［电影伽玛黑扩展电平］ | 在［伽玛模式选择］中选择［电影伽玛］时，将设置黑色信号展宽。如果选择［电影伽玛］之外的项目，则不会更改任何设置。 ［0%］…［30%］ 出厂设置： ［0%］
| ［视频伽玛拐点倾角］ | 在［伽玛模式选择］中选择［视频伽玛］时，将设置拐点斜率。如果选择［视频伽玛］之外的项目，则不会更改任何设置。 ［150%］，［200%］…［500%］ 出厂设置： ［500%］
| ［视频伽玛拐点］ | 在［伽玛模式选择］中选择［视频伽玛］时，将设置拐点。如果选择［视频伽玛］之外的项目，则不会更改任何设置。 ［30%］…［107%］ 出厂设置： ［30%］
| ［黑伽玛］ | 设置暗区的伽马曲线。 ［−8］…［−1］：压缩暗区。 ［关闭］：标准状态 ［1］…［8］：放大暗区。 出厂设置： ［−3］
| ［黑伽玛范围］ | 设置压缩/扩展的最大等级。 ［1］：约20% ［2］：约30% ［3］：约40% 出厂设置： ［1］
［拐点设置］ | ［拐点模式］ | 设置拐点运行模式。 ［自动］, ［手动输入］, ［关闭］ 出厂设置： ［自动］
| ［自动拐点响应］ | 设置自动拐点响应速度。设定值越小，响应速度越快。 ［1］…［8］ 出厂设置： ［4］
| ［拐点电平］ | 以0.5％步进值设置拐点位置。 ［70.0%］…［107.0%］ 出厂设置： ［93.0%］
| ［拐点倾角］ | 设置拐点倾角。 ［0］…［99］ 出厂设置： ［85］
| ［红路拐点主斜率］ | 设置Rch的拐点倾角。 ［−31］…［31］ 出厂设置： ［0］
| ［蓝路拐点主斜率］ | 设置Bch的拐点倾角。 ［−31］…［31］ 出厂设置： ［0］
［高亮度彩色开关］ | ［打开］/［关闭］扩大色彩动态范围的模式。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］
［高亮度彩色电平］ | 选择扩大色彩动态范围模式的等级。 ［1］…［32］ 出厂设置： ［16］
［白切割设置］ | ［白切割］ | ［打开］/［关闭］白电平切割功能。当功能设为［打开］时，启用［白切割电平］设定值。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］
| ［白切割电平］ | 设置白电平切割等级。 ［90%］…［109%］ 出厂设置： ［109%］
| ［红路切割电平］ | 设置白电平切割电平Rch。 ［−31］…［31］ 出厂设置： ［0］
| ［蓝路切割电平］ | 设置白电平切割电平Bch。 ［−31］…［31］ 出厂设置： ［0］
［动态伽玛］ | 启用/禁用动态范围延伸器功能。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［关闭］ 如果USER按钮分配有功能，请采用USER按钮操作进行［打开］/［关闭］。
［动态伽玛效果］ | 设置动态范围延伸器功能高亮度区的压缩等级。通过对正常拍摄时高光溢出的高亮区域进行视频信号电平压缩，可扩展动态范围。 ［1］，［2］，［3］ 出厂设置： ［1］
［自动光圈电平］ | 启用/禁用自动光圈等级功能。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］ 如果USER按钮分配有功能，请采用USER按钮操作进行［打开］/［关闭］。
［自动光圈电平效果］ | 在自动光圈模式下调节亮度。增大该数值以提高亮度，降低该数值以使自动光圈收敛变暗。 ［−50］…［50］ 出厂设置： ［0］

页面顶部