- 顶部
- 拍摄
- 录制时的可调设置
- 辅助对焦功能

# 辅助对焦功能

对焦辅助功能使您可以轻松地对拍摄目标对焦。

在寻像器和LCD液晶屏中放大显示，聚焦红边显示（图像轮廓显示红色），同时可使用聚焦状态条。

## 放大显示［扩大显示］

事先在主菜单→ ［开关模式］ → ［聚焦辅助模式］中设置为［扩大显示］。

按下〈FOCUS ASSIST〉按钮时，画面中心将放大约三倍，以便您能更轻松地对图像对焦。

- 在放大显示中，状态显示和斑马纹消失，［EXPANDED］显示在屏幕上方。

注意

- 寻像器和LCD液晶屏画面被放大显示。

- 放大显示在视频输出、SDI输出和HDMI输出中不可用。

- 约10秒钟后，画面返回至正常画面。

## 聚焦红边显示［红色外框内］

事先在主菜单→ ［开关模式］ → ［聚焦辅助模式］中设置［红色外框内］。

按下〈FOCUS ASSIST〉按钮以便围绕着图像的边缘加上红边。此操作完成时，画面边框将变为红色。

调整焦距，确保您想要对焦的对象的轮廓变为红色。

注意

- 此项显示在寻像器画面和LCD液晶屏屏幕上。

  显示各种状态信息时，它们将消失。

## 聚焦状态条显示［聚焦状态条］

在主菜单→ ［显示设置］ → ［聚焦状态条］中设置［打开］时，可以显示聚焦状态条。

对焦度数通过对焦条的长度来表示。

- 白条：聚焦状态条显示

- 绿线：峰值显示

焦点未对准

寻像器处于焦点对准时，对焦条向右侧延伸。

页面顶部