- 顶部
- 播放
- 缩略图操作
- 设置剪辑元数据

# 设置剪辑元数据

摄影师姓名、记者姓名、拍摄地点或文本提示等信息可从SD存储卡中载入，并可记录为剪辑元数据。

## 剪辑元数据项目

剪辑元数据含有下列项目。带有下划线的项目可通过加载SD存储卡的元数据上载文件进行设置。其他项目在拍摄期间会自动设置。使用最新升级版的P2 Viewer Plus，可以使用电脑将元数据上传文件写入SD存储卡。请从以下网站下载并安装最新版的P2 Viewer Plus。

http://pro-av.panasonic.net/

关于要使用的SD存储卡的详细信息，请参阅“SD存储卡使用注意事项”。

注意

- 不是由P2 Viewer Plus编辑的文件显示为［不支持数据!］，且可能无法读取。

［全球场景片段ID］ | 显示说明剪辑拍摄状态的全局剪辑ID。
［用户场景片段名称］ | 显示用户设置的剪辑名称。*1
［视频］ | 显示［帧频率］（剪辑帧频）、［下拉变换］（下拉格式）和［宽高比］。
［音频］ | 显示［取样频率］（录音的采样频率）和［量化比特数］（录音的量化比特）。
［访问］ | 显示［创建者］（剪辑录制人员）、［创建日期］（剪辑录制日期）、［最后更新日期］（剪辑的最后更新日期）和［最后更新人］（剪辑最后更新人员）。
［设备］ | 显示［生产厂家］（设备厂商名称）、［序列号码］（设备序列号）和［型号名称］（设备型号名称）。
［拍摄］ | 显示［拍摄者］（拍摄视频的人员姓名）、［开始日期］（拍摄开始日期）、［结束日期］（拍摄结束日期）和［地点］/［海拔高度］/［经度］/［纬度］/［位置信息］/［用户设备位置］（海拔高度、经度、纬度、信息源及位置名称）。
［脚本］ | 显示［节目名称］、［场景编号］和［拍摄镜头序号］。
［新闻］ | 显示［记者］（记者姓名）、［目的］（拍摄目的）和［对象］（拍摄对象）。
［提示信息］*2 | 显示［NO.］（文本提示的编号）、［记录位置］（添加文本提示位置所处的帧位）、［人员名称］（添加到剪辑的文本提示的录制人员）和［文字提示］（文本提示的内容）。
［缩略图］ | 显示帧位置（帧偏移）和选择作为缩略图的图像尺寸（高度和宽度）。
［低码率素材］ | 显示添加低码流素材时的低码流素材格式等信息。

您可选择［用户场景片段名称］录制方式。详情请参阅“选择［用户场景片段名称］录制方式”。

输入［提示信息］时，请确保输入［文字提示］。无法仅记录［人员名称］（输入提示的人员）或［记录位置］（记录位置）。

## 加载剪辑元数据（元数据上载）

图1

图2

插入含有剪辑元数据（元数据上传文件）的SD存储卡。

在主菜单→ ［记录设置］ → ［记录元数据］中选择［读取］，然后按压控制杆。

显示SD存储卡上元数据上载文件的元数据名称。（图1）

使用控制杆选择要加载的文件，然后选择［是］。

- 上传开始。

- 即使关闭电源，上传的元数据也会保留。

- 关于确认上传数据的详情，请参阅“检查和修改上传的元数据”。

注意

- 在显示元数据名时，向右按压控制杆以切换文件名显示。（图2）

  向左按压控制杆以恢复元数据名显示。

- 即使设为中文，ASCII字符以外的字符也不会显示，并且在文件列表显示的元数据名称中显示为“”。但是，将光标放在文件上可在右侧显示中文。

## 检查和修改上传的元数据

可检查从SD存储卡上传的元数据的详细信息。

图1

图2

在主菜单→ ［记录设置］ → ［记录元数据］中选择［属性］。

显示元数据列表。

使用控制杆，将光标移动到要检查的项目，然后按控制杆。（图1）

可以检查上传的元数据的设置。

检查元数据设置的同时，可使用控制杆将光标移动到要更改设置的项目上，然后按控制杆。

- 显示用于修改设置的软件键盘画面。（图2）

- 按住〈SHIFT〉按钮，同时上下按压控制杆，将光标移动到第一/最后一个设置项目。

## 设置是否记录上传的元数据

在主菜单→ ［记录设置］ → ［记录元数据］ → ［记录］中设置［打开］/［关闭］。［关闭］为出厂设置。

## 选择［用户场景片段名称］录制方式

在主菜单→ ［记录设置］ → ［记录元数据］ → ［用户场景片段名称］中的［类型1］和［类型2］二者之中选择一种［用户场景片段名称］录制方法。

#### ［类型1］（出厂设置）

剪辑元数据的状态 | 要录制的［用户场景片段名称］
--- | ---
已加载剪辑元数据时 | 上传的数据
未加载剪辑元数据时，或设置禁止记录加载的剪辑元数据时 | 与［全球场景片段ID］相同

#### ［类型2］

剪辑元数据的状态 | 要录制的［用户场景片段名称］
--- | ---
已加载剪辑元数据时 | 上传的数据+［计数］值*
未加载剪辑元数据时，或设置禁止记录加载的剪辑元数据时 | 与［场景片段名称］相同

［计数］值以四位数表示。

如果已加载剪辑元数据且录制方式已选择［类型2］，则每次生成新剪辑时，［计数］值就会递增。

可使用下列方式重置［计数］值。

在主菜单→ ［记录设置］ → ［记录元数据］中选择［属性］，然后选择［用户场景片段名称］时，将显示以下画面。将光标移动到［计数清零］，然后按控制杆，将［计数］值重置为1。

## 选择［卡序列号］录制

在主菜单→ ［记录设置］ → ［记录元数据］ → ［卡序列号］中选择［打开］后，可启用将P2卡的序号录制为元数据（文本提示，无偏移）的功能。

## 初始化元数据设置

在主菜单→ ［记录设置］ → ［记录元数据］中选择［初始化］，然后按压控制杆。显示确认画面时按［是］。

主菜单→ ［记录设置］ → ［记录元数据］及后面的设置（包括加载的元数据）将被初始化。

## 设置元数据显示语言

设置显示元数据时的语言。在主菜单→ ［记录设置］ → ［记录元数据］中选择［LANGUAGE］，选择显示语言，然后按控制杆。

语言可选［ENGLISH］或［中文］。

注意

- 以英文显示的中文以及无法以英文显示的字符无法正确显示，而是显示为“”。

- 仅可输入字母数字字符。不能输入中文字符。

页面顶部