- 顶部
- 准备
- 电源
- 电池充电

# 电池充电

购买时电池并未充电。使用电池前，请用电池充电器中将电池完全充满电。

建议您多准备一块电池。

〈POWER〉指示灯

接电源插座

〈CHARGE〉指示灯

图1

图2

图3

沿着电池充电器内的标记沿水平方向装入电池，然后将其滑入电池充电器。（图1）

将其牢牢地按入。

连接交流电缆。（图2）

按图中所示的顺序连接。

- 〈POWER〉指示灯

  - 连接交流电缆后，该指示灯立即点亮。

- 〈CHARGE〉指示灯

  - 点亮：正在充电。

  - 不点亮：充电完成。

  - 闪烁：重新装入电池。

滑动并取出电池。（图3）

#### 标准充电时间和录制时间

电池产品编号 | 电压/电流 | 充电时间 | 可连续拍摄时间
--- | --- | --- | ---
VW-VBD58（随附） | 7.2 V/5800 mAh | 约380分钟 | 约90分钟
CGA-D54/CGA-D54s（选购） | 7.2 V/5400 mAh | 约330分钟 | 约85分钟

- 以上时间为操作环境温度20 °C、相对湿度60%时的时间。在其他温度和湿度下，充电时间可能更久。

注意

- 在以下条件下，将适用可连续记录时间。如在其他条件下使用摄像机，可连续记录时间将会缩短。

  - LCD液晶屏开启时

  - 主菜单→ ［输出选择］ → ［SDI输出］设为［关闭］时

  - 主菜单→ ［输出选择］ → ［视频输出］设为［关闭］时

  - 电缆未插入到〈HDMI OUT〉端子中时

- 在使用或充电期间，电池和摄录一体机会变热。

- 在存储电池之前，请确认其已放电。

- 如要长期存储，建议每年对电池充一次电，再将电池装入摄录一体机耗尽电量，然后再次存储。

- 当电池变得极热或极冷时，〈CHARGE〉指示灯将闪烁几次，同时自动开始充电。

- 当电池长期保持不用或不充电状态时，〈CHARGE〉指示灯将闪烁几次，同时自动开始充电。

- 如果即便电池处于最佳温度，〈CHARGE〉指示灯仍不断闪烁，则电池或电池充电器可能已损坏。请联系经销商咨询。

- 如果电池为温热状态，则充电时间要比平常要长。

- 如果您在临近收音机的位置使用电池充电器，则收音机声音可能失真。使用电池和电池充电器时，请将它们与收音机之间至少保留1 m的距离。

- 使用电池充电器时，电池充电器可能会发出噪音，但这并不表示存在故障。

#### 随附的电池

- 剩余电量指示功能

  通过查看电池的LED显示屏，可以检查大致余下的电池电量。

  电池装在摄像机中且正在拍摄时和电池未装入时显示的电池电量可能不同。

- 随附的电池仅适用于这一款摄像机。

  请勿在其它设备内使用。

页面顶部