- 顶部
- 拍摄
- 录制时的可调设置
- 区域模式功能

# 区域模式功能

通过显示区域边框，您可以通过控制杆执行如下操作。

- 区域自动对焦功能

  自动对焦操作在通过区域边框选定的区域内执行。

- 区域自动光圈功能

  光圈值在通过区域边框选定的区域内自动调整。

- 区域亮度显示

  显示选定区域边框中心的亮度电平。

## 操作功能设置

设置将要分配给主菜单下区域模式功能的操作。

在主菜单→ ［开关模式］ → ［区域模式］下选择所需的功能。

- ［禁止］：不分配功能。

- ［聚焦］：区域聚焦功能和区域聚焦状态条功能（当设为［聚焦状态条］时）

- ［光圈］：自动光圈功能

- ［测光表］：区域亮度显示

- ［聚焦/光圈］：区域聚焦功能/区域光圈功能，以及区域聚焦状态条功能的同步操作（当设为［聚焦状态条］时）

- ［聚焦/测光表］：区域聚焦功能/区域亮度显示，以及区域聚焦状态条功能的同步操作（当设为［聚焦状态条］时）

## 区域模式功能操作

拍摄时或拍摄待机时，可通过进行以下操作使用主菜单→ ［开关模式］ → ［区域模式］中设置的功能。

按控制杆。

- 随即显示区域边框（白色）。

向上/下/左/右按控制杆，以将区域边框移动到所需的位置。

按控制杆。

- 区域边框颜色将从白切换为黄色。

- 显示黄色边框时，设置的［区域模式］功能可在这一区域边框内操作。

- 此功能激活后，将在显示屏的右侧显示［AREA］。

- 当区域亮度显示激活后，中央的亮度显示屏不工作。

按住控制杆两秒或更久。

- 随即出现区域边框，同时摄像机退出区域模式功能。

注意

- 当电源关闭或播放视频时，区域模式功能解锁。

页面顶部