- 顶部
- 拍摄
- 可变帧频（VFR）录制功能
- 原生可变帧频记录

# 原生可变帧频记录

在主菜单→ ［系统模式］ → ［系统格式设定］中设置［1080-59.94P］（［1080-50P］）。

在主菜单→ ［系统模式］ → ［记录格式］中设置［AVC-I100/30PN］或［AVC-I100/24PN］（［AVC-I100/25PN］）。

在主菜单→ ［场景文件］ → ［可变帧频］中设置［打开］。

根据拍摄条件，在主菜单→ ［场景文件］ → ［帧频］中设置帧频。

［帧频］可采用〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮进行更改。详情请参阅“直接菜单操作”。

按下录制按钮。

随即在原生可变帧频模式下开始记录。

#### 帧频和效果

通过进行如下帧频设置，可获得高速运动（减格）或慢动作（增格）效果。

［系统模式］ | 可选的拍摄帧频
--- | ---
［系统格式设定］ | ［记录格式］
［1080-59.94P］ | ［AVC-I100/30PN］ | ［1fps］，［2fps］，［4fps］，［6fps］，［9fps］，［12fps］，［15fps］，［18fps］，［20fps］，［21fps］，［22fps］，［24fps］，［25fps］，［26fps］，［27fps］，［28fps］ | ［30fps］ | ［32fps］，［34fps］，［36fps］，［40fps］，［44fps］，［48fps］，［54fps］，［60fps］
［AVC-I100/24PN］ | ［1fps］，［2fps］，［4fps］，［6fps］，［9fps］，［12fps］，［15fps］，［18fps］，［20fps］，［21fps］，［22fps］ | ［24fps］ | ［25fps］，［26fps］，［27fps］，［28fps］，［30fps］，［32fps］，［34fps］，［36fps］，［40fps］，［44fps］，［48fps］，［54fps］，［60fps］
［1080-50P］ | ［AVC-I100/25PN］ | ［1fps］，［2fps］，［4fps］，［6fps］，［9fps］，［12fps］，［15fps］，［18fps］，［20fps］，［21fps］，［22fps］，［23fps］，［24fps］ | ［25fps］ | ［26fps］，［27fps］，［28fps］，［30fps］，［32fps］，［34fps］，［37fps］，［42fps］，［45fps］，［48fps］，［50fps］
播放效果 | 高速运动 （轻微加快） | 标准 | 慢动作 （轻微减慢）
音频录制 | 不可用 | 可用 | 不可用

注意

- 在原生可变帧频记录、预记录、循环记录、间隔记录、单次记录、编解码器记录和连续片段记录期间，无法执行。

- 无法记录声音。此时，无音频输出，且音频电平表显示。录制开始时，显示［VFR ON, NO AUDIO RECORDING］。

- 时间码相对于录制运行模式固定。

- 更改帧频设置时，画面可能出现扭曲。

- 当帧频设为［9fps］或更低，且快门速度设为1/12以下时，自动光圈和自动对焦无效。此时必须手动进行光圈和对焦操作。

- 当帧频设为［9fps］或更低时，快门设置将强制禁用，快门速度设置无法更改。

- 当记录格式为［AVC-I100/24PN］，且帧频为［24fps］时，以及当记录格式为［AVC-I100/30PN］（［AVC-I100/25PN］）且帧频为［30fps］（［25fps］）时，无法录制音频。在此情况下，时间码可设为自由运行。

  当帧频设为［12fps］以下时，快么速度将强制设置为与帧频值相同的时间数值。快门速度设置无法更改。

页面顶部