- 顶部
- 拍摄
- 可变帧频（VFR）录制功能
- 标准可变帧频记录（下拉录制）

# 标准可变帧频记录（下拉录制）

在主菜单→ ［系统模式］ → ［系统格式设定］中设置［1080-59.94P］（［1080-50P］）。

在主菜单→ ［系统模式］ → ［记录格式］中设置［AVC-I100/60P］或［AVC-I100/50P］。

在主菜单→ ［场景文件］ → ［可变帧频］中设置［打开］。

根据拍摄条件，在主菜单→ ［场景文件］ → ［帧频］中设置帧频。

［帧频］可采用〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮进行更改。详情请参阅“直接菜单操作”。

按下录制按钮。

随即在标准可变帧频下开始录制。

注意

- 在标准可变帧频记录、预记录、循环记录、间隔记录、单次记录、编解码器记录和连续片段记录期间，无法执行。

- 可以记录音频。

- 当帧频设为［9fps］或更低，或快门速度设为1/12以下时，自动光圈、自动对焦和自动跟踪白平衡功能无效。此时必须手动进行光圈和对焦操作。

页面顶部