- 顶部
- 菜单操作
- 菜单列表
- ［记录设置］

# ［记录设置］

进行摄像机录制和播放时的各类设置项目。

设置系统频率、行数、记录格式和录制方式。

项目 | 设置说明
--- | ---
［记录卡槽］ | 选择录制介质的插槽。 ［microP2］：使用microP2存储卡（插槽1和2）。 ［P2］：使用P2存储卡（卡插槽3）。 出厂设置： ［microP2］
［文件分割］ | 选择录制文件的分割方式。 ［单一文件］：使用一个AVC-LongG格式的文件将剪辑记录到microP2存储卡（超过32 GB）。 ［分开记录］：无论采用何种记录格式，剪辑每达到4 GB时将分割一次。 ［短片分离］：无论采用何种记录格式，剪辑每达到128秒时将分割一次。 出厂设置： ［分开记录］ 如果使用一个文件记录剪辑，则不能将剪辑复制到P2存储卡或32 GB microP2存储卡，或者复制或导出到存储设备。 选择［单一文件］时，无法进行低码流素材录制。此外，主菜单→ ［记录设置］ → ［双码流设置］ → ［编解码应用］设为［代理码流记录（P2）］或［代理码流记录（P2&SD）］时，不能选择［单一文件］。 选择［短片分离］时可将剪辑分为每个长约128秒的录制文件，但在P2设备上操作剪辑缩略图时，可将这些录制文件作为单个剪辑操作。单个连续录制时间约为3.5小时。间隔、单次、循环和背景记录模式下禁用［短片分离］。
［记录］ | 选择记录格式。 ［标准］：进行标准记录。 ［间隔记录］：执行间隔记录。 ［单次拍摄］：执行单次记录。 ［循环记录］：进行循坏记录。 出厂设置： ［标准］
［特殊记录设置］ | ［记录保持］ | 选择是否保留［记录］设置。 ［打开］：保留设置。 ［关闭］：不保留设置。下次开机时始终为［标准］。 出厂设置： ［关闭］
| ［单次拍摄记录时间］ | 设置单次记录的记录时长。 ［1frm］，［2frm］，［4frm］，［8frm］，［16frm］，［1s］ 出厂设置： ［1frm］
| ［间隔时间］ | 设置间隔记录的间隔时长。 ［2frm］，［4frm］，［8frm］，［16frm］，［1s］，［2s］，［5s］，［10s］，［30s］，［1min］，［5min］，［10min］ 出厂设置： ［2frm］
| ［延迟记录］ | 选择在进行间隔记录或单次记录时是否将记录开始时间延后约1秒。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［关闭］
［预记录模式］ | 选择是否进行预记录。如果选择了［打开］，预记录将在HD模式下进行约3秒，在SD模式下进行约7秒。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［关闭］
［连续片段记录］ | 选择是否进行连续片段记录。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［关闭］
［同步记录］ | 选择是否进行同时记录。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［关闭］
［同步备份记录］ | 选择是否进行背景记录。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［关闭］
［双码流设置］ | ［编解码应用］ | 选择录制低码流素材数据的介质。 ［代理码流记录（P2）］：将低码流素材数据录制到P2卡。 ［代理码流记录（P2&SD）］：将低码流素材数据同时录制到P2卡和SD存储卡。 ［流］：输出视频流。 ［关闭］：不录制低码流素材数据。 出厂设置： ［关闭］ 如果无法更改［编解码应用］设置，可更改［代理码流记录模式］或［视频流模式］设置。
| ［代理码流记录模式］ | 设置低码流素材数据的录制模式。 ［LOW 2CH MOV］，［HQ 2CH MOV］，［SHQ 2CH MOV］，［AVC-G6 2CH MOV］ 出厂设置： ［HQ 2CH MOV］
| ［视频流模式］ | 设置视频流的传输模式。 ［低］，［HQ］，［AVC-G6］，［SHQ（QoS）］，［AVC-G（QoS）］ 出厂设置： ［HQ］
| ［代理码流记录状态］ | 选择是否在寻像器和LCD液晶屏中显示低码流素材数据的录制信息或消息。 ［打开］：显示低码流素材信息录制和录制开始时SD存储卡的剩余容量。始终显示警告信息。 ［关闭］：警告发生时仅显示三秒钟的低码流素材和SD存储卡的警告信息。 出厂设置： ［关闭］
| ［Qos 最大码率值］ | 设置QoS工作时视频数据的最高比特率。通过摄像机操作启动连续播放分配时使用此设置。 在主菜单→ ［网络设置］ → ［视频流设置］ → ［开始键设置］中选择［摄像机］时，可设置此项。 ［256Kbps］, ［512Kbps］, ［1Mbps］, ［1.5Mbps］, ［2.5Mbps］, ［3.5Mbps］, ［6Mbps］, ［9Mbps］ 出厂设置： ［9Mbps］ 当［视频流模式］设为［SHQ（QoS）］时，不能选择［9Mbps］。
| ［Qos 最小码率值］ | 设置QoS工作时视频数据的最低比特率。通过摄像机操作启动连续播放分配时使用此设置。 在主菜单→ ［网络设置］ → ［视频流设置］ → ［开始键设置］中选择［摄像机］时，可设置此项。 ［256Kbps］, ［512Kbps］, ［1Mbps］, ［1.5Mbps］, ［2.5Mbps］, ［3.5Mbps］, ［6Mbps］, ［9Mbps］ 出厂设置： ［256Kbps］
| ［视频流延迟模式设置］ | 设置连续播放分配期间的延迟模式。通过摄像机操作启动连续播放分配时使用此设置。 在主菜单→ ［网络设置］ → ［视频流设置］ → ［开始键设置］中选择［摄像机］时，可设置此项。 ［普通模式］：如重视连续播放的稳定性，设置此项。 ［短延迟模式］：如重视减少连续播放的延迟，设置此项。 出厂设置： ［普通模式］
［片段起始标识］ | 选择每次开始记录时是否在记录开始位置自动添加文本提示。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［关闭］
［时间标记］ | 选择是否在拍摄的视频上添加［日期］/［时间］信息。 ［打开］：在视频上添加在［日期］/［时间］项设置的信息。 ［关闭］：不在视频上添加在［日期］/［时间］项设置的信息。 出厂设置： ［关闭］
［时码状态模式］ | 设置内置时间码发生器得计数模式。 ［DF］：使用丢帧模式。 ［NDF］：使用非丢帧模式。 出厂设置： ［DF］
［时间码发生器］ | 设置内置时间码发生器提前的操作模式。 ［自由运行］：无论操作模式如何，均提前。 ［记录运行］：记录进行过程中提前。 出厂设置： ［记录运行］ 在可变帧频模式下进行原生记录时，如果拍摄和记录的帧数不同，时间码将变为［记录运行］。
［时间码预置］ | 设置要记录的时间码的默认值。
［用户比特发生器模式］ | 选择用户比特模式。 ［用户设定值］：选择已设置的用户比特值。 ［时间］：选择本地时间。（小时、分钟和秒钟） ［日期］：选择本地日期和时间。（年、月、日、小时） ［外同步］：记录当前输入到〈TC IN/OUT〉端子的用户比特值。 ［时间码发生器］：将［时间码发生器］值记录为用户比特。 ［帧频］：选择摄像机的成像信息（如帧频等）。 ［同步］：读取记录到卡上的值，并连续记录该值。 出厂设置： ［用户设定值］
［用户比特预置］ | 设置用户比特。请注意，［用户设定值］必须针对［用户比特发生器模式］进行设置。
［VITC用户比特模式］ | 选择VITC用户比特模式。 ［USER/EXT］：当［用户比特发生器模式］为［外同步］时，则追踪该数值；如非［外同步］，则记录在［用户设定值］内设置的用户值。 ［时间］：选择本地时间。（小时、分钟和秒钟） ［日期］：选择本地日期和时间。（年、月、日、小时） ［时间码发生器］：将时间码发生器值记录为用户比特。 ［帧频］：选择摄像机的成像信息（如帧频等）。 ［同步］：读取记录到卡上的值，并连续记录该值。 出厂设置： ［USER/EXT］
［记录元数据］ | ［读取］ | 加载保存到SD存储卡的元数据上载文件。
| ［记录］ | 设置是否在录制时添加加载的元数据。 ［打开］：添加元数据。 ［关闭］：不添加元数据。 出厂设置： ［关闭］
| ［用户场景片段名称］ | 设置要录制到［用户场景片段名称］的数据。 （当［记录］为［打开］时） ［类型1］：记录加载数据的设定值。 ［类型2］：记录加载的数据和计数值。 （当［记录］为［关闭］时） ［类型1］：记录与［全球场景片段ID］相同的值。 ［类型2］：记录与［场景片段名称］相同的值。 出厂设置： ［类型1］
| ［卡序列号］ | 启用/禁用将文本提示（带有存储卡序号或类型）录制为元数据的功能。 ［打开］, ［关闭］ 出厂设置： ［关闭］
| ［初始化］ | 删除所有加载的元数据并初始化。
| ［属性］ | 检查和修正加载的元数据。
| ［LANGUAGE］ | 设置用于显示元数据的显示语言。 ［ENGLISH］，［中文］

页面顶部