- 顶部
- 菜单操作
- 菜单列表
- ［用户开关］

# ［用户开关］

设置将要分配给USER按钮（USER1至USER8）的功能。

项目 | 设置说明
--- | ---
［USER1］ | 设置将要分配给〈FOCUS ASSIST〉按钮的功能。 ［禁止］、［场景文件选择］、［水平仪重置］、［水平仪设定开关］、［波形监视器］、［数字变焦］、［动态伽玛］、［闪光补偿］、［超级增益］、［1秒蓄积模式］、［自动跟踪白平衡］、［自动跟踪白平衡鎖定］、［聚光灯］、［逆光］、［渐暗］、［渐亮］、［自动光圈电平］、［光圈］、［测光表］、［聚焦辅助］、［微距聚焦］、［光学防抖］、［快速变焦］、［斑马纹］、［寻像器开/关］、［预记录模式］、［文本提示］、［记录标识］、［删除上一片段］、［卡槽选择］、［记录媒体选择］、［音频监听选择］、［记录回看］、［同步备份记录暂停］、［USB模式］、［播放列表］、［记录同时上传］、［上传列表］、［开始视频流］、［载入用户文件］ 出厂设置： ［聚焦辅助］
［USER2］ | 设置将要分配给〈MACRO〉按钮的功能。 ［禁止］、［场景文件选择］、［水平仪重置］、［水平仪设定开关］、［波形监视器］、［数字变焦］、［动态伽玛］、［闪光补偿］、［超级增益］、［1秒蓄积模式］、［自动跟踪白平衡］、［自动跟踪白平衡鎖定］、［聚光灯］、［逆光］、［渐暗］、［渐亮］、［自动光圈电平］、［光圈］、［测光表］、［聚焦辅助］、［微距聚焦］、［光学防抖］、［快速变焦］、［斑马纹］、［寻像器开/关］、［预记录模式］、［文本提示］、［记录标识］、［删除上一片段］、［卡槽选择］、［记录媒体选择］、［音频监听选择］、［记录回看］、［同步备份记录暂停］、［USB模式］、［播放列表］、［记录同时上传］、［上传列表］、［开始视频流］、［载入用户文件］ 出厂设置： ［微距聚焦］
［USER3］ | 设置将要分配给〈OIS〉按钮的功能。 ［禁止］、［场景文件选择］、［水平仪重置］、［水平仪设定开关］、［波形监视器］、［数字变焦］、［动态伽玛］、［闪光补偿］、［超级增益］、［1秒蓄积模式］、［自动跟踪白平衡］、［自动跟踪白平衡鎖定］、［聚光灯］、［逆光］、［渐暗］、［渐亮］、［自动光圈电平］、［光圈］、［测光表］、［聚焦辅助］、［微距聚焦］、［光学防抖］、［快速变焦］、［斑马纹］、［寻像器开/关］、［预记录模式］、［文本提示］、［记录标识］、［删除上一片段］、［卡槽选择］、［记录媒体选择］、［音频监听选择］、［记录回看］、［同步备份记录暂停］、［USB模式］、［播放列表］、［记录同时上传］、［上传列表］、［开始视频流］、［载入用户文件］ 出厂设置： ［光学防抖］
［USER4］ | 设置将要分配给〈ZEBRA〉按钮的功能。 ［禁止］、［场景文件选择］、［水平仪重置］、［水平仪设定开关］、［波形监视器］、［数字变焦］、［动态伽玛］、［闪光补偿］、［超级增益］、［1秒蓄积模式］、［自动跟踪白平衡］、［自动跟踪白平衡鎖定］、［聚光灯］、［逆光］、［渐暗］、［渐亮］、［自动光圈电平］、［光圈］、［测光表］、［聚焦辅助］、［微距聚焦］、［光学防抖］、［快速变焦］、［斑马纹］、［寻像器开/关］、［预记录模式］、［文本提示］、［记录标识］、［删除上一片段］、［卡槽选择］、［记录媒体选择］、［音频监听选择］、［记录回看］、［同步备份记录暂停］、［USB模式］、［播放列表］、［记录同时上传］、［上传列表］、［开始视频流］、［载入用户文件］ 出厂设置： ［斑马纹］
［USER5］ | 设置将要分配给〈WFM〉按钮的功能。 ［禁止］、［场景文件选择］、［水平仪重置］、［水平仪设定开关］、［波形监视器］、［数字变焦］、［动态伽玛］、［闪光补偿］、［超级增益］、［1秒蓄积模式］、［自动跟踪白平衡］、［自动跟踪白平衡鎖定］、［聚光灯］、［逆光］、［渐暗］、［渐亮］、［自动光圈电平］、［光圈］、［测光表］、［聚焦辅助］、［微距聚焦］、［光学防抖］、［快速变焦］、［斑马纹］、［寻像器开/关］、［预记录模式］、［文本提示］、［记录标识］、［删除上一片段］、［卡槽选择］、［记录媒体选择］、［音频监听选择］、［记录回看］、［同步备份记录暂停］、［USB模式］、［播放列表］、［记录同时上传］、［上传列表］、［开始视频流］、［载入用户文件］ 出厂设置： ［波形监视器］
［USER6］ | 设置将要分配给〈A.IRIS.LEVEL〉按钮的功能。 ［禁止］、［场景文件选择］、［水平仪重置］、［水平仪设定开关］、［波形监视器］、［数字变焦］、［动态伽玛］、［闪光补偿］、［超级增益］、［1秒蓄积模式］、［自动跟踪白平衡］、［自动跟踪白平衡鎖定］、［聚光灯］、［逆光］、［渐暗］、［渐亮］、［自动光圈电平］、［光圈］、［测光表］、［聚焦辅助］、［微距聚焦］、［光学防抖］、［快速变焦］、［斑马纹］、［寻像器开/关］、［预记录模式］、［文本提示］、［记录标识］、［删除上一片段］、［卡槽选择］、［记录媒体选择］、［音频监听选择］、［记录回看］、［同步备份记录暂停］、［USB模式］、［播放列表］、［记录同时上传］、［上传列表］、［开始视频流］、［载入用户文件］ 出厂设置： ［自动光圈电平］
［USER7］ | 设置将要分配给〈SLOT SEL〉按钮的功能。 ［禁止］、［场景文件选择］、［水平仪重置］、［水平仪设定开关］、［波形监视器］、［数字变焦］、［动态伽玛］、［闪光补偿］、［超级增益］、［1秒蓄积模式］、［自动跟踪白平衡］、［自动跟踪白平衡鎖定］、［聚光灯］、［逆光］、［渐暗］、［渐亮］、［自动光圈电平］、［光圈］、［测光表］、［聚焦辅助］、［微距聚焦］、［光学防抖］、［快速变焦］、［斑马纹］、［寻像器开/关］、［预记录模式］、［文本提示］、［记录标识］、［删除上一片段］、［卡槽选择］、［记录媒体选择］、［音频监听选择］、［记录回看］、［同步备份记录暂停］、［USB模式］、［播放列表］、［记录同时上传］、［上传列表］、［开始视频流］、［载入用户文件］ 出厂设置： ［卡槽选择］
［USER8］ | 设置将要分配给〈IRIS〉按钮的功能。 ［禁止］、［场景文件选择］、［水平仪重置］、［水平仪设定开关］、［波形监视器］、［数字变焦］、［动态伽玛］、［闪光补偿］、［超级增益］、［1秒蓄积模式］、［自动跟踪白平衡］、［自动跟踪白平衡鎖定］、［聚光灯］、［逆光］、［渐暗］、［渐亮］、［自动光圈电平］、［光圈］、［测光表］、［聚焦辅助］、［微距聚焦］、［光学防抖］、［快速变焦］、［斑马纹］、［寻像器开/关］、［预记录模式］、［文本提示］、［记录标识］、［删除上一片段］、［卡槽选择］、［记录媒体选择］、［音频监听选择］、［记录回看］、［同步备份记录暂停］、［USB模式］、［播放列表］、［记录同时上传］、［上传列表］、［开始视频流］、［载入用户文件］ 出厂设置： ［光圈］

页面顶部