- 顶部
- 拍摄
- 方便的拍摄功能
- 斑马纹显示

# 斑马纹显示

摄像机可显示两种类型的斑马纹。

按下〈ZEBRA〉按钮以显示在菜单内设置的斑马纹。

〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子的视频中也会因菜单设置状况而显示斑马纹。

可在主菜单→ ［显示设置］中设置斑马纹显示等级。

项目 | 设置说明
--- | ---
［斑马纹检测电平1］ | 设置斑马纹1的提取电平。 ［0%］…［109%］ 出厂设置： ［70%］
［斑马纹检测电平2］ | 设置斑马纹2的提取电平。 ［0%］…［109%］ 出厂设置： ［85%］
［斑马纹2设置］ | 设置斑马纹2的开关并选择类型。 ［打开］，［点］，［关闭］ 出厂设置： ［点］

［点］：从［斑马纹检测电平1］设置值到［斑马纹检测电平2］设置值的图像等级显示在斑马纹中。

［斑马纹2设置］

图像等级

［打开］

［关闭］

［点］

［109%］

［斑马纹检测电平2］

［斑马纹检测电平1］

［0%］

若要在监视器输出端子（〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉）的视频中显示斑马纹，请在主菜单→ ［输出选择］ → ［视频输出附加斑马纹］中进行设置。

页面顶部