- 顶部
- 拍摄
- 处理设置数据
- 执行SD存储卡的操作

# 执行SD存储卡的操作

若要执行格式化SD存储卡、将设置数据写入SD存储卡，或读取存写入的数据等操作，请使用主菜单→ ［卡功能］内的［SD记忆卡格式化］和［场景文件］/［用户文件］选项。

如果插入了在摄像机之外的设备上采用SD/SDHC/SDXC标准以外的标准格式化的SD存储卡，则不能执行文件的［读取］或［保存］操作。请重新格式化SD存储卡。

## 格式化SD存储卡

图1

选择主菜单→ ［卡功能］ → ［SD记忆卡格式化］，然后按控制杆（或〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮）。

显示确认画面。

在确认画面选择［是］，然后按控制杆（或〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮）。（图1）

不要格式化存储卡，请选择［否］，然后按控制杆（或〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮）。

显示完成消息时，选择［OK］，然后按控制杆（或〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮）。

有关错误信息的详情，请参阅“在缩略图和菜单操作期间”。

注意

- SD存储卡也可从缩略图画面进行格式化。

  关于详细信息，请参阅“格式化SD存储卡”。

- 作为格式化结果而删除的数据不能被恢复。格式化之前必须检查数据。

页面顶部