- 顶部
- 维护
- 警告系统
- 错误码指示的错误情形

# 错误码指示的错误情形

错误码 | 显示 | 说明 | 动作和原因
--- | --- | --- | ---
［E-30］ | ［TURN POWER OFF］ ［P2 CARD］ | 由于弹出正在存取的P2卡，因此导致摄像机内存发生错误。 TALLY指示灯每秒闪烁四次。 | 无法操作。 按照提示关闭电源，然后重新打开电源。 确保弹出的存储卡上的剪辑中没有错误，并根据需要恢复剪辑。
［E-31］ | ［TURN POWER OFF］ ［SYSTEM MODE］ | 发生系统模式错误。 TALLY指示灯每秒闪烁四次。 | 无法操作。 按照提示关闭电源，然后重新打开电源，并确认没有错误显示。
［E-33］ | ［SYSTEM ERROR］ ［CAMERA］ | 发生摄像机单元错误。 TALLY指示灯每秒闪烁四次。 | 运行停止。 请联系经销商咨询。
［E-35］ | ［SYSTEM ERROR］ ［CODEC］ | 发生编解码器控制错误。 TALLY指示灯每秒闪烁四次。 | 运行停止。 请联系经销商咨询。
［E-36］ | ［SYSTEM ERROR］ ［P2 SYSTEM］ | 发生P2系统错误。 TALLY指示灯每秒闪烁四次。 | 运行停止。 请联系经销商咨询。
［E-37］ | ［SYSTEM ERROR］ ［P2CS］ | 发生P2CS微电脑错误。 TALLY指示灯每秒闪烁四次。 | 运行停止。 请联系经销商咨询。
［E-39］ | ［SYSTEM ERROR］ ［INITIALIZE］ | 发生视频初始化错误。 TALLY指示灯每秒闪烁四次。 | 运行停止。 请联系经销商咨询。
［E-64］ | ［SYSTEM ERROR］ ［FRAME SIGNAL］ （或无显示） | 发生基准信号错误。 TALLY指示灯每秒闪烁四次。 | 运行停止。 请联系经销商咨询。

页面顶部