- 顶部
- 拍摄
- 设置时间数据
- 设置时间码

# 设置时间码

在主菜单→ ［记录设置］ → ［时码状态模式］/［时间码发生器］中设置时间码模式。

- ［TC MODE］（当为59.94 Hz时）

  使用［DF］（丢帧模式）/［NDF］（非丢帧模式）。

  在24PN下，摄像机始终以［NDF］运行。

- ［TCG］

  设置［自由运行］（自由运行）/［记录运行］（录制运行模式）。

在主菜单→ ［记录设置］中设为［时间码预置］。

采用控制杆设置时间码。

- 屏幕显示

  - 向右推时，将要设置的数字（闪烁显示）将向右侧移动。

  - 向左推时，将要设置的数字（闪烁显示）将向左侧移动。

  - 向上推时，将要设置的数字（闪烁显示）将逐个上升。

  - 向下推时，将要设置的数字（闪烁显示）将逐个下降。

按控制杆，输入时间码值，然后退出时间码设置画面。

使用〈COUNTER〉按钮显示［TC］，并确认是否显示设定的值。

可设置时间码的范围

对于59.94 Hz（除了24PN） | 00:00:00:00 至 23:59:59:29
24PN | 00:00:00:00 至 23:59:59:23
对于50 Hz | 00:00:00:00 至 23:59:59:24

注意

- 以24P模式使用时，时间码设置以5帧为单位调整。采用24PN模式时，以4帧的整数倍为单位调整，而采用720/30PN和720/25PN模式时，则调整为偶数帧。此外，录制期间无法设置时间码。

- 如果不按控制杆就退出时间码设置画面，则设定的值将被禁用。

- 在时间码设置画面中按下〈RESET〉按钮时，该值被重置为0。

## 电池更换期间的时间码功能

即使在电池更换期间，备份机制仍起作用，从而让时间码发生器能够继续工作。

更改系统模式的各个项目后，自由运行的时间码可能会有偏移。可重新开机并检查时间码，如果必要可重新设置。

注意

- 电源开关依次切换到〈ON〉→ 〈OFF〉 → 〈ON〉时，自由运行模式下的时间码备份精度约为±2帧。

## 可变帧频下的时间码

- 在24PN模式下，以24帧录制，以30帧输出，从而与2:3下拉图像相匹配。

- 仅在图像帧频为24P时，录制的高级帧频和输出的时间码才与真实时间相匹配。在60P模式下，录制的高级帧频为60/24倍。在此情形下，摄像机切换为［记录运行］固定操作，同时录制开始使得时间码值与录制时间码相匹配。

- 当处于30PN模式时以30P之外的模式拍摄时，以及处于25PN模式时在25P之外的模式拍摄时，同样如此。

页面顶部