- 顶部
- 概要
- 此摄像机的用途
- 链接到外部设备

# 链接到外部设备

## USB设备模式

传输用于在电脑上进行非线性编辑的数据（文件）。

P2存储卡、microP2存储卡*1

USB 2.0 （设备模式）*2

个人电脑

P2存储卡和microP2存储卡可供选购。摄像机不随附卡和电缆。

摄像机不随附USB 2.0电缆。请准备市售支持USB 2.0的电缆（为抑制噪声而进行双屏蔽）。

## USB主机模式（〈USB3.0 HOST〉端子连接）

摄像机直接控制硬盘驱动器进行数据传输。

USB 3.0*

外部存储设备

本产品不随附USB 3.0电缆。请使用市面上出售的USB 3.0电缆（采取双屏蔽降噪措施）。

## 连接到遥控操作面板(AK-HRP200MC)

您可以采用一根LAN电缆连接遥控操作面板AK-HRP200MC（选购），从而遥控部分功能。

AK-HRP200MC

LAN

## 连接到监视器

可连接监视器以输出图像。

音频针电缆*1

监视器

HDMI 电缆*2

BNC电缆（复合/HD SDI/SD SDI）*3

电缆可供选购。摄像机不随附卡和电缆。

使用双屏蔽HDMI电缆（选购）。对于HDMI电缆，建议使用Panasonic HDMI电缆。

对于连接〈SDI OUT〉端子的BNC电缆（选购），请准备相当于5C-FB的双屏蔽电缆。

页面顶部