- 顶部
- 拍摄
- 闪光补偿（FBC）功能
- 设置闪光补偿功能

# 设置闪光补偿功能

在闪光补偿功能分配给USER按钮后使用。

按分配闪光补偿功能的USER按钮开启该功能，可以检测并补偿相机的闪光灯。

关于详细信息，请参阅“向USER按钮分配功能”。

启用闪光补偿功能时，状态屏幕上会显示［FBC］。

注意

- 闪光灯闪光时，可能会因闪光补偿功能而出现下列状况，这并非故障。

  - 运动的被摄体看起来停顿了一下。

  - 闪光灯闪光时分辨率下降。

  - 闪光灯闪光时视频中出现水平线。

## 使用闪光补偿功能

屏幕底部的亮度发生剧变时，无论是否存在闪光灯闪光，闪光补偿功能均会激活。根据拍摄环境的不同（例如明亮窗口拉近而后推远），闪光补偿可能会被激活，因此推荐在能够预料到闪光灯闪光的拍摄环境中使用此功能。

在某些拍摄环境中，即使发生闪光灯闪光，也可能无法获得足够的闪光补偿效果。

## 闪光补偿功能的操作条件

- 可使用闪光补偿功能的条件为摄像机处于59.94i、59.94P、50i或50P模式，且电子快门、数字变焦和可变帧频功能未运行。

- 如果将摄像机切换到无法使用闪光补偿功能的模式，即使启用闪光补偿功能，也会强制禁用闪光补偿功能。

  如需再次使用此功能，请返回到可以使用此功能的模式，然后按USER按钮打开闪光补偿功能。

  电源关闭后，闪光补偿功能将被禁用。

页面顶部