- 顶部
- 拍摄
- 处理设置数据
- 如何使用场景文件数据

# 如何使用场景文件数据

可以向摄像机内存的场景文件区写入设置数据的内容并从该区域读取写入的数据。可以注册六种场景文件。该数据可用于快速重现最佳设置状态。

#### 出厂设置

［F1:］：适于标准拍摄的文件。

［F2:FLUO.］：在考虑到荧光灯的特性后，仍适于拍摄（室内拍摄等场景）的文件。

［F3:SPARK］：色调和对比度较为锐利，同时具有SD拍摄适宜的分辨率的文件。

［F4:B-STR］：适于在黑暗区域的色调等级将要延伸（黄昏拍摄等场景）的情况下拍摄的文件。

［F5:CINE V］：适于拍摄具有较为锐利的对比度的电影感视频的文件。

［F6:CINE D］：适于拍摄具有较大的动态范围的电影感视频的文件。

注意

- 即便场景文件更改，［系统模式］也不会更改。在主菜单→ ［系统模式］中设置所有项目。

## 将场景文件设置数据保存到摄像机内存

图1

在主菜单→ ［场景文件］ → ［文件选择］中选择要保存的文件，然后按控制杆（或〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮）。

选择主菜单→ ［场景文件］ → ［读取／保存／初始化］中的［保存］，然后按控制杆（或〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮）。（图1）

随即显示一个确认画面。

选择［是］，然后按控制杆（或〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮）。

选定的场景文件将会保存到摄像机中。

## 载入本摄像机内保存的场景文件

在主菜单→ ［场景文件］ → ［文件选择］中选择要载入的文件，然后按控制杆（或〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮）。

选择主菜单→ ［场景文件］ → ［读取／保存／初始化］中的［读取］，然后按控制杆（或〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮）。

显示确认画面。

选择［是］，然后按控制杆（或〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮）。

随后将从摄像机中载入选定的场景文件。

## 将场景文件设置数据恢复为出厂设置

在主菜单→ ［场景文件］ → ［文件选择］中选择要恢复到出厂设置的文件，然后按控制杆（或〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮）。

选择主菜单→ ［场景文件］ → ［读取／保存／初始化］中的［初始化］，然后按控制杆（或〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮）。

显示确认画面。

选择［是］，然后按控制杆（或〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮）。

选定的场景文件将恢复为出厂设置。

## 更改场景文件标题

在主菜单→ ［场景文件］ → ［文件选择］中选择要更改标题的文件，然后按控制杆（或〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮）。

选择主菜单→ ［场景文件］中的［场景文件名编辑］，然后按控制杆（或〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮）。

显示标题输入画面和键盘。

使用控制杆（或〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮），在键盘上输入所需的字符。

选择［OK］，然后按控制杆（或〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮）。

文件名已更新。

页面顶部