- 顶部
- 显示
- 画面状态显示
- 显示画面

# 显示画面

1. 时间码显示

   每按一次〈COUNTER〉按钮，将依次切换到下一数据（或切换为无内容显示）。

   - 计数器：计数值

   - ［CLIP］：剪辑计数值（仅限录制模式）

     各次录制的剪辑计数值

     在主菜单→ ［显示设置］ → ［记录时间表］中设置［片段］时显示。

   - ［TCG］：时间码值

     在丢帧模式下操作时，秒和帧之间的“:”（冒号）切换为“.”（句号）。

     播放期间，显示［TCR］。

   - ［UBG］：用户比特值

     播放期间，显示［UBR］。

   - ［VUBG］：VITC的用户比特值

     播放期间，显示［VUBR］。

   注意

   - 对于［TCG］和［UBG］，如果其锁定到〈TC IN/OUT〉端子的输入信号，则将以白色轮廓字符显示［TCG］和［UBG］。

   - 显示使用24PN播放期间转换为30帧的时间码。

2. 拍摄/录制和播放帧频显示

   对于可变帧频记录，将显示拍摄的帧数以及录制/播放的帧数。

   例子）60:24PN（60P记录、24PN记录下的可变帧频）

   对于播放，将进行2:3下拉，以确保视频24P over 60P和播放能够以24/60倍速度显示。

   对于标准记录，仅显示拍摄帧频。

3. 低码流素材信息显示

   显示低码流素材录制信息。

   - ［PROXY P2（P2&SD）］：开始低码流素材录制时显示。

   - ［PROXY ERR］：低码流素材录制出现错误时显示。

4. SD存储卡状态显示

   - ［WP］：写保护

   - ［END］：没有剩余可用空间

   - ［WR ERR］：写入错误

   - ［SD min］：低码流素材时录制到SD存储卡时显示的剩余空间。（仅在常规模式检查时显示。）剩余容量为一分钟或更少时闪烁。没有SD存储卡时显示［−−min］。

5. 系统模式显示

   显示摄像机的运行模式。

   - ［1080-59.94P］：1080/59.94逐行模式

   - ［1080-59.94i］：1080/59.94隔行模式

   - ［1080-50P］：1080/50逐行模式

   - ［1080-50i］：1080/50隔行模式

   - ［1080-23.98PsF］：1080/23.98PsF逐行/段帧模式

   - ［720-59.94P］：720/59.94逐行模式

   - ［720-50P］：720/50逐行模式

   - ［480-59.94i］：480/59.94隔行模式

   - ［576-50i］：576/50隔行模式

6. 录制格式显示

   显示录制方式。

   - ［AVC-I200］

   - ［AVC-I100］

   - ［AVC-I50］

   - ［AVC-G50］

   - ［AVC-G25］

   - ［AVC-G12］

   - ［DVCPRO HD］

   - ［DVCPRO50］

   - ［DVCPRO］

   - ［DV］

7. 信箱记录显示

   录制格式为480i/576i且在主菜单→ ［系统模式］ → ［宽高比设置］中设置［信箱模式］时，在进行信箱记录时显示。

8. 连续播放模式设置状态显示

   显示连续播放功能的设置状态。

   - ［STREAM］：当连续播放功能已设置且摄像机可正常操作时显示。

   - ［STRM］：当出现错误且摄像机不可正常操作时显示。若要恢复，关闭电源，然后重新打开电源。

9. 网络模式状态显示

   显示网络功能的状态。

   仅在〈DISP/MODE CHK〉开关推到〈CHK〉侧时显示。

   - ［WLAN］：连接了无线LAN时（连通状态）

   - ［WLAN］：未连接无线LAN时（未连通状态）

   - ［WLAN］：当无线LAN连接出现问题时

   - ［LAN］：连接了有线LAN时（连通状态）

   - ［LAN］：未连接有线LAN（未连通状态），或连接出现问题时

   - 无显示：网络功能已禁用

10. IP连接时的遥控显示

    当在主菜单→［网络设置］→［网络功能］中将［IP遥控模式］设为［有效］时，将显示IP连接的遥控状态。

    ［IP REMOTE］（闪烁）：IP连接处于连接等待状态时显示。

    ［IP REMOTE］（亮起）：可进行IP连接遥控时显示。

11. USER按钮信息显示

    按下USER按钮时，“USER按钮名称：已分配的功能名称”将显示三秒钟。USER按钮名称以［U1］至［U8］表示。

12. 对焦条显示

    在寻像器的左下方显示以下项目。视频的高频分量将以数字值形式表示。

    - 白条：聚焦状态条显示

    - 绿线：峰值显示

13. 时间戳记录显示

    设置时间戳记录时显示［R］。

14. 日期和时间显示

    按照“yyyy mmm dd hh:mm:ss”的顺序显示。

    - mmm：月份（JAN（一月）、FEB（二月）、MAR（三月）、APR（四月）、MAY（五月）、JUN（六月）、JUL（七月）、AUG（八月）、SEP（九月）、OCT（十月）、NOV（十一月）、DEC（十二月））

    - dd：日期

    - yyyy：年（2000至2037）

    - hh：时

    - mm：分

    - ss：秒

15. 音频电平表显示

    按住分配了［音频监听选择］的USER按钮，在电平表显示与1/2和3/4输出声道之间切换。

16. 无法记录音频的显示

    在可变帧频模式原生记录、间隔记录或连续记录过程中，如果无法记录音频，将出现此显示。

17. 数字变焦显示

    显示数字变焦倍率。

    - ［D2×］：两倍

    - ［D5×］：五倍

    - ［D10×］：十倍

18. Y GET亮度显示

    在Y GET模式中，屏幕中央附近显示方框的图像等级显示为0%到109%。

19. ND滤波器显示

    显示所选的ND滤波器。

20. 快门速度显示

    显示快门速度。进行同步扫描时，显示屏显示在主菜单→ ［场景文件］ → ［同步扫描类型］中设置的内容（时间（分钟）或开启角度图像）。

21. 〈WHITE BAL〉开关位置显示

    显示当前所选的位置。此外，如果预设了自动白平衡功能，还将显示白平衡工作情况。在自动跟踪白平衡（可自动跟踪的白平衡功能）模式下，将显示［ATW］；而在自动跟踪白平衡模式锁定时，则显示［LOCK］。

22. 自动光圈控制显示

    - ［STD］：标准自动光圈控制

    - ［SPOT］：聚光照明下的自动光圈控制

    - ［BACK］：用于背光补偿的自动光圈控制

23. 增益显示

    显示配置的图像放大器增益值。

24. 光圈显示

    显示F值。

25. 变焦位置显示

    显示从［Z000］（最大广角）到［Z999］（最大远角）之间的变焦位置。

    在主菜单→ ［显示设置］ → ［变焦/聚焦］中将单位更改为毫米。

    注意

    - 按下分配有［快速变焦］的USER按钮切换状态时，将以白色轮廓的字体显示［Z］。

26. 对焦控制信息显示

    显示包含［99］至［00］的对焦控制信息。［AF］表示自动对焦，［MF］表示手动聚焦。此外，如果在主菜单→ ［开关模式］中将［辅助手动聚焦］设为［打开］，则在手动聚焦模式下，将显示［MA］。

    ［95］（距离被摄体的距离：无限远）到［00］（距离被摄体的距离：5 cm）

    根据变焦位置，被摄体可能不处于微距范围内。

    此外，根据变焦位置，微距范围的最小值可能不同。在主菜单→ ［显示设置］ → ［变焦/聚焦］中可将显示单位在英尺或米之间切换。

    进行微距拍摄时，［AF］或［MF］黑白颠倒显示。

27. 微距显示

    通过〈MACRO〉按钮启用了微距对焦功能时，显示此项。

28. 推荐的ND滤波器显示

    显示为当前拍摄条件推荐的ND滤波器。

29. 摄像机警告，通知显示区（警告系统，卡状态显示）

30. 区域框显示

    如果已在主菜单→ ［开关模式］ → ［区域模式］中分配功能，则在控制杆按下时显示。

31. 区域显示

    处于区域模式时显示。

32. 闪光补偿功能显示

    闪光补偿功能激活时显示。

33. 动态范围延伸器功能显示

    动态范围延伸器功能工作时显示。

34. 场景文件名称显示

    显示场景文件名称［F1:］至［F6:］。

35. 影像稳定器显示

    在进行了影像稳定器设置后按下〈OIS〉按钮时显示。

36. 电池充电电量指示灯

    随着电池电量下降，指示符按照 → → → → → 的顺序依次切换。

    当电池电量耗尽时，（）闪烁。

    （摄像机依靠AC适配器驱动运行时，会显示。）

    当环境温度过低或过高时，或者摄像机长时间未使用时，可能无法正确指示电池充电量。为正确显示剩余电池电量，请将电池完全充满电，然后装入摄像机中将电量耗尽，之后再重新充电。（即便执行此步骤，如果电池长时间在极低或极高的温度下使用或者电池反复充电，可能仍无法正确指示剩余的电池电量。）

    请注意，电池充电量指示灯的只是一个粗略估计的指示，会随着使用条件而变化。

37. P2卡可用剩余空间

    - ：此为插槽号。当插槽号为录制目标时以黑白转换形式显示此项。正在识别录制目标卡时闪烁。

    - ［min］：显示各插槽中的介质的剩余空间。空间接近用完时闪烁。

    - （无显示）：未插入目标卡时不显示。

    - ［END］：各卡无剩余空间时显示。

    - ［WP］：P2卡受写保护时显示。

    - ［ERR］：出现格式错误或验证错误时显示。

    - ［LOOP min］：设置循环录制模式时显示。在模式检查过程中，第二行显示循环记录的标准记录时间。无法进行循环记录时，例如当microP2存储卡上无剩余空间时，［LOOP］将闪烁。

38. 录制介质显示

    在P2和microP2存储卡槽中，显示在主菜单→ ［记录设置］ → ［记录卡槽］中设置的可进行录制和播放的插槽。

    - ［mP2］：microP2存储卡槽

    - ［P2］：P2存储卡槽

39. 同时录制模式显示，背景录制模式显示

    - ［SIMUL］：设置同时记录时显示。无法进行同时记录时，则会显示带有对角线的［SIMUL］指示。

    - ［BACKGR］：当摄像机处于背景录制模式，且插槽2正在进行背景录制时显示。插槽2上的背景记录未启动时，则会显示带有对角线的［BACKGR］指示。

40. 高灵敏度模式显示

    在主菜单→ ［系统模式］ → ［拍摄模式］中设置［新闻模式］时显示。

41. 连续片段录制模式状态显示

    - ［1-CLIP］：在连续片段记录模式下开始一段新剪辑记录时的状态

    - ［1CLIP］：在连续片段记录模式下，可通过合并前一剪辑进行记录时的状态

42. 上载期间录制状态和连续播放分配状态显示

    显示上载期间录制状态。

    - ［］：上载期间录制功能启用时显示。

      在打开电源或插入P2卡后立即开始录制时，显示将闪烁，在停止录制之前将不能进行上载。

    - ［］：上载时显示。

    - ［］：从上载时发生传输错误至下一上载开始时显示。

    显示连续播放状态。

    - ［］（闪烁）：摄像机连接到将接收连续播放视频的设备时闪烁。

    - ［］（亮起）：摄像机连接到接收连续播放视频的设备且摄像机传输连续播放视频时显示。

      不能正确建立连接时，显示关闭。

    注意

    - 实际操作期间［］显示可能无法准确，视网络状态而定。

43. 录制/播放工作状态显示

    - ［REC］*1：正在录制

    - ［PAUSE］：录制待机

    - ［］：播放暂停

    - ［］：播放

    - ［］（［］）：逐帧播放（逐帧倒退）

    - ［］（［］）：快进/快进播放（快退/快退播放）

    - ［CLIP］（［CLIP］）：剪辑快进（剪辑快退），根据剪辑搜索

    - ［CLIP&T］（［CLIP&T］）：根据剪辑和文本提示搜索（倒退）（在主菜单→ ［其它功能］ → ［寻找点模式选择］中设置了［片段和文本］时）

    - ［START］*1：在连续片段记录中开始一段新剪辑的录制时显示。

    - ［END］*1：在连续片段记录中多个剪辑的合并结束时显示。

    - ［L-］*2：循环记录

    - ［I-］*2：间隔记录，单次记录

    - ［P-］*2：预记录

    如果显示设为［关闭］，则仅显示［REC］、［START］和［END］。此外，设置预记录、循环记录、间隔记录或单次记录时，也会显示。

    在主菜单→ ［记录设置］ → ［记录］中设置［间隔记录］、［单次拍摄］或［循环记录］时，或在主菜单→ ［记录设置］ → ［预记录模式］中设置［打开］时显示。

44. 〈AUTO/MANUAL〉开关操作显示

    当〈AUTO/MANUAL〉开关设为〈AUTO〉时显示。

45. GPS显示

    - 当主菜单→ ［其它功能］ → ［GPS］设为［内部］时，以四个等级显示内置GPS信号接收强度。GPS信号强度用垂直指示条数表示。

    - 当主菜单→ ［其它功能］ → ［GPS］设为［外部］时，不显示信号接收强度。

    - 主菜单→ ［其它功能］ → ［GPS］设为［关闭］时，不显示GPS。

46. 4G/LTE连接状态和绑定设备状态显示

    显示4G/LTE连接状态。4G/LTE连接时显示。以六个等级显示信号的接收强度。以垂直指示条数显示无线电波强度。4G/LTE的设置禁用时不显示。

    - ［4G/LTE］：4G/LTE连接时

    - ［4G/LTE］：未与4G/LTE连接时

    - ［4G/LTE］：当4G/LTE连接出现问题时

    显示绑定设备状态。显示从绑定设备收到的设备状态。以六个等级显示信号接收强度，以六个等级显示剩余电池电量。当绑定设备存在错误时，显示［E］。

    注意

    - 根据支持的USB调制解调器，可能不会显示表示信号强度的垂直指示条。

    - 根据连接的绑定设备，可能无法获取设备状态。

    - 有关可获取设备状态的绑定设备的详情，请访问下列网站的支持台：

      http://pro-av.panasonic.net/

47. HD SDI REMOTE录制状态显示

    显示是否启动或停止了连接至〈SDI OUT〉端子的外部设备的控制状态。

    当主菜单→ ［输出选择］ → ［HDSDI遥控命令］设为［打开］时，无论主菜单→ ［显示设置］中的设置如何，均显示此状态。当［HDSDI遥控命令］设为［关闭］时不显示。

    - ［SDI］：指令外部设备录制时的状态

    - ［SDI］：指令外部设备停止录制时的状态

48. 音频监视器音量调整显示

    当按下〈AUDIO MON/ADV〉按钮进行扬声器或耳机音量调整时显示。操作之后，此项显示将出现三秒钟。

49. 前置音频音量显示

    采用〈F.AUDIO LEVEL〉拨盘调整时，音量会显示三秒钟。

## 卡状态显示

此项显示在中心的信息显示区内。

［ABB］：启用自动黑平衡操作时显示。

［ATW ACTIVE］：自动跟踪白平衡功能启用时按下〈AWB〉按钮时显示。

［ATW］/［ATW LOCK］：分配了［自动跟踪白平衡］且〈WHITE BAL〉开关转至〈B〉时显示。

［AWB］：启用自动白平衡操作时显示。

［AWB P3200K］/［AWB P5600K］：当〈WHITE BAL〉开关处于〈PRST〉位置时，显示分配有〈PRST〉的色温。尝试通过处在〈PRST〉位置的开关进行自动白平衡调节时，也会显示此项。

［BACK LIGHT］：按下了已针对光圈控制和状态切换需要而分配了［BACK LIGHT］的USER按钮时显示。

［GAINdB］：切换增益时显示。

［IRIS:MANUAL］/［IRIS:AUTO］：切换光圈操作时显示。

［SHUTTER 1/］/［SHUTTER OFF］：切换快门速度时显示。

［SPOT LIGHT］：按下了已针对光圈控制和状态切换需要而分配了［SPOT LIGHT］的USER按钮时显示。

页面顶部