- 顶部
- 网络连接
- 网络功能
- P2浏览器功能设置和连接状态检查

# P2浏览器功能设置和连接状态检查

## 从Web浏览器启动应用程序（P2 Browser）

完成与移动设备或电脑的网络连接后，启动移动设备或电脑上的浏览器，然后启动应用程序（P2 Browser）。

图1

在主菜单→ ［网络设置］ → ［网络功能］ → ［HTTP服务器］中选择［浏览功能］或［浏览功能（可控制）］。

P2浏览器功能启用。

启动您的移动设备或电脑上的浏览器（Safari、Internet Explorer）。

在浏览器的地址输入字段输入为摄像机设置的IP地址。

在［INFRA］模式中将［DHCP］设为［有效］时， 可通过主菜单→ ［网络设置］ → ［网络工具］ → ［状态显示］查看摄像机的IP地址。

- 出厂设置： ［192.168.0.1］

如您使用的是电脑，则请点击Enter键；如您使用的是iPad/iPhone，则请触碰GO按钮。

Web应用程序（P2 Browser）随即启动。

在进入画面输入［USER NAME］和［PASSWORD］。

输入已为摄像机设置的［用户帐号］的［用户名］（出厂设置： ［guest］）和［密码］（出厂设置： ［p2guest］）。

出现如（图1）所示的画面（适用于iPad）时，即已建立连接。

用户账户名称和密码可在主菜单→ ［网络设置］ → ［网络功能］ → ［用户帐号］中设置。

您可在主菜单→ ［网络设置］ → ［网络功能］ → ［帐号列表］中创建和删除账户，更改密码。

最多可输入31个字符的用户账户名及6至15个字符的密码。

有关P2 Browser的信息，请参阅以下网站上的“P2 Web Application”用户指南：

http://pro-av.panasonic.net/en/manual/index.html

注意

- 当［网络选择］为［关闭］或设为［4G/LTE］时，不能使用P2浏览功能。

## 网络工作状态显示（模式检查功能）

在摄像机上将〈DISP/MODE CHK〉开关朝〈CHK〉侧推动两次，使用模式检查［FUNCTION］功能检查网络工作状态。

详情请参阅“［FUNCTION］画面”。

页面顶部