- 顶部
- 拍摄
- 多种格式
- 选择记录信号

# 选择记录信号

本摄像机可录制AVC-Intra、AVC-LongG和DVCPRO HD编解码器组合格式的HD（1080P、1080i、720P）信号，以及DVCPRO50、DVCPRO和DV编解码器组合格式的SD（480i/576i）信号。

可以在主菜单→ ［系统模式］选择录制和拍摄信号。

设置 | 设置说明
--- | ---
［系统模式］ | ［系统格式设定］ | 选择1080P/1080i/720P/480i/576i信号格式。 如果此设置已经更改，请在确认消息上选择［是］，并重新启动摄像机。
［记录格式］ | 在HD模式中选择AVC-Intra、AVC-LongG或DVCPRO HD的编解码器，在SD模式中选择DVCPRO50、DVCPRO和DV的编解码器。
［音频量化比特数］ | 选择［记录格式］为［AVC-I100］或［AVC-I50］时的音频比特数（［24BIT］或［16BIT］）。 除此之外，在［记录格式］中，以固定为24比特或16比特的音频比特数进行录制。详情请参阅“系统模式和录制功能”。
［宽高比设置］ | 在SD模式下，选择记录和输出的视频宽高比。

注意

- 更改［系统格式设定］或［记录格式］时，视频或音频可能会中断。这不是故障。

页面顶部