- 顶部
- 拍摄
- 连续播放功能
- 使用连续播放功能

# 使用连续播放功能

完成网络连接配置后，您可配置连续播放功能。

在主菜单→ ［记录设置］ → ［双码流设置］ → ［编解码应用］中选择［流］。

启用连续播放功能。

在主菜单→ ［记录设置］ → ［双码流设置］ → ［视频流模式］中设置连续播放模式。

- 选择［低］、［HQ］、［AVC-G6］、［SHQ（QoS）］或［AVC-G（QoS）］。

- 有关系统模式和连续播放模式组合的详情，请参阅“系统模式和支持的连续播放输出列表”中的表格。

设置启动连续播放的方式。

- 在应用软件中操作以启动连续播放时

  - 在主菜单→ ［网络设置］ → ［视频流设置］ → ［开始键设置］中选择［接受端设置］。

- 在摄像机上操作以启动连续播放时

  - 在主菜单→ ［网络设置］ → ［视频流设置］ → ［开始键设置］中选择［摄像机］。

  - 如果在步骤2中将连续播放模式设为［SHQ（QoS）］或［AVC-G（QoS）］，则进行以下设置。

    在主菜单→ ［记录设置］ → ［双码流设置］ → ［Qos 最大码率值］和［Qos 最小码率值］中设置。

  - 在主菜单→ ［记录设置］ → ［双码流设置］ → ［视频流延迟模式设置］中设置实时连续播放期间的延迟模式。如重视连续播放的稳定性，设为［普通模式］。如重视减少连续播放的延迟，设为［短延迟模式］。

启动连续播放。

- 在应用软件中操作以启动连续播放时

  如使用应用软件启动连续播放，摄像机将启动连续播放视频传输。

- 在摄像机上操作以启动连续播放时

  在主菜单→ ［网络设置］ → ［视频流设置］ → ［开］中选择［打开］。

  如果摄像机已通过网络连接到传输目的地，则摄像机开始连续播放视频传输。

  若要停止连续播放视频传输，在主菜单→ ［网络设置］ → ［视频流设置］ → ［开］中选择［关闭］。

  如通过主菜单→ ［用户开关］将［开始视频流］分配给USER按钮，使用USER按钮可控制连续播放图像分配的开始和停止。

注意

- 若要使用P2 Browser显示连续播放视频，Windows OS需要使用VLC Media Player，而Mac OS需要使用QuickTime Player。

  但是，P2 Browser不支持QoS功能。

- 有关下载应用软件（支持视频流及操作环境）的详情，请访问以下网站的支持台。

  http://pro-av.panasonic.net/

- 连续播放功能不能与双编解码器记录、同时记录和背景记录一同使用。

- 连续播放功能不能与上载期间录制功能一同使用。

- 如果可用的网络带宽较低且视频流播放中断，可在［视频流模式］中选择更低的比特率模式，或选择［SHQ（QoS）］或［AVC-G（QoS）］加以改善。此外，如果选择［SHQ（QoS）］或［AVC-G（QoS）］，则接收视频流数据的端子需支持QoS功能。

- 在缩略图模式和播放模式（包括录制查看）中，来自摄像机的连续播放视频将显示为黑屏。

页面顶部