- 顶部
- 拍摄
- 选择外部基准信号和同步锁相设置
- 将视频信号锁定到外部基准信号

# 将视频信号锁定到外部基准信号

可以将摄像机输出的视频信号锁定到外部源提供的基准信号。

摄像机可自〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子接收外部基准信号。

## 同步锁定到〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子输入的基准信号

将与系统帧频匹配的HD-Y信号或复合信号输入到〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子。启用输入到〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子的基准信号时，需将〈IN/OUT〉开关设为〈IN〉。从主菜单→ ［其它功能］ → ［GL相位］中选择锁定到基准输入信号的输出信号（仅限1080i、1080P和720P）。

在主菜单→ ［其它功能］ → ［水平相位］调整基准信号和输出信号的水平相位。

注意

- 未将摄像机复合信号的副载波锁定到基准信号的副载波。

## 输出状态

输出状态根据外部基准信号和同步锁相设置的选择情况变更如下。

在主菜单→ ［其它功能］中设置［GL相位］。

选择外部基准信号 | 同步锁相设置 | 输出信号状态 （与外部基准信号的相位关系）
--- | --- | ---
系统模式 | 输入信号 | ［GL相位］
1080i/1080P | HD-Y | ［HD SDI］ | HD SDI输出匹配HD-Y输入信号。 降频转换器输出自HD-Y输入信号延迟约90 H。
［复合］ | 降频转换器输出匹配HD-Y输入信号。 HD SDI输出自 H输入信号提前约90HD-Y。
复合 | ［HD SDI］ | HD SDI输出匹配复合输入信号。 降频转换器输出自复合输入信号延迟约90 H。
［复合］ | 降频转换器输出匹配复合输入信号。 HD SDI输出自复合输入信号提前约90 H。
1080/23.98PsF | HD-Y | ［HD SDI］ | HD SDI输出匹配HD-Y输入信号。
720P | HD-Y | ［HD SDI］ | HD SDI输出匹配HD-Y输入信号。 降频转换器输出自HD-Y输入信号延迟约120 H。
［复合］ | 降频转换器输出匹配HD-Y输入信号。 HD SDI输出自HD-Y输入信号提前约120 H。
复合 | ［HD SDI］ | HD SDI输出匹配复合输入信号。 降频转换器输出自复合输入信号延迟约120 H。
［复合］ | 降频转换器输出匹配复合输入信号。 HD SDI输出自复合输入信号提前约120 H。
480i/576i | 复合 | — | SD SDI输出匹配复合输入信号。 复合输出匹配复合输入信号。
HD-Y | — | SD SDI输出未锁定到HD-Y输入信号。 复合输出未锁定到HD-Y输入信号。

注意

- 在1080P或720P系统模式中，锁相适用于输入HD-Y信号时的视频信号。此时，时间码可以逐帧移动。

- 降频转换器输出指的是来自于〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉和〈SDI OUT〉端子的输出。

页面顶部