- 顶部
- 规格
- 规格
- 规格

# 规格

## 概要

功率 直流 7.2 V（使用电池时） 直流 12 V（连接AC适配器时） 电源功耗 19.5 W（使用LCD液晶屏时）

显示安全信息。

环境操作温度 | 0 °C - 40 °C
环境操作湿度 | 10% - 80%（无结露）
重量 | 约2.2 kg（仅限机身，不含镜头罩，电池和附件） 约2.6 kg（含镜头罩，随附的电池和麦克风支架）
尺寸（宽×高×长） | 仅机身 176 mm×171 mm×329 mm （不含突出部）

## 摄像机单元

成像器件 | 1/3型，220万像素，MOS固态图像传感器×3
镜头 | 光学影像稳定器 镜头，22倍光学电动变焦 F1.6 - F3.2（f=3.9 mm - 86 mm） 35 mm转换：28 mm - 616 mm（16:9）
滤镜直径 | 72 mm
分色光学系统 | Pris系统
ND滤波器 | 〈OFF〉，〈1/4〉，〈1/16〉，〈1/64〉
最小拍摄距离（M.O.D） | 1.1 m（距离镜头）
增益设置 | 〈L〉/〈M〉/〈H〉切换开关 −3 dB - 18 dB （步进值1 dB） （仅在［新闻模式］模式下存在负的增益值。） （［超级增益］分配到USER按钮时：在24 dB、30 dB和36 dB之间切换）
色温设置 | ［自动跟踪白平衡］，［自动跟踪白平衡鎖定］，［Ach］，［Bch］，预设3200 K/预设5600 K/VAR（2000 K至15000 K）
快门速度 | 当［系统模式］ = 59.94 Hz时 60i/60p模式： 1/60（快门关闭）、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000秒 30p模式： 1/30、1/50（快门关闭）、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000秒 24p模式： 1/24、1/50（快门关闭）、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000秒
当［系统模式］ = 50 Hz时 50i/50p模式： 1/50（快门关闭）、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000秒 25p模式： 1/25、1/50（快门关闭）、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000秒
慢快门速度 | ［可变帧频］=［关闭］时可进行设置 当［系统模式］ = 59.94 Hz时 60i/60p模式： 1/1、1/2、1/4、1/6、1/15、1/30秒 30p模式： 1/1、1/2、1/4、1/6、1/15秒 24p模式： 1/1、1/2、1/4、1/6、1/12秒
当［系统模式］ = 50 Hz时 50i/50p模式： 1/1、1/2、1/4、1/6、1/12、1/25秒 25p模式： 1/1、1/2、1/4、1/6、1/12秒
同步扫描快门 | 当［系统模式］ = 59.94 Hz且［同步扫描类型］ = ［秒］时 60i/60p模式： 1/60.0 – 1/249.8秒 30p模式： 1/30.0 – 1/249.8秒 24p模式： 1/24.0 – 1/249.8秒
当［系统模式］ = 50 Hz且［同步扫描类型］ = ［秒］时 50i/50p模式： 1/50.0 – 1/250.0秒 25p模式： 1/25.0 – 1/250.0秒
快门开启角度 | 3.0 度 – 180.0 度 – 360.0 度（以0.5 度为增量，角度显示）
VFR录制帧频 | 1080/59.94p： 1、2、4、6、9、12、15、18、20、21、22、24、25、26、27、28、30、32、34、36、40、44、48、54和60（每秒帧数） 1080/50p： 1、2、4、6、9、12、15、18、20、21、22、23、24、25、26、27、28、30、32、34、37、42、45、48和50（每秒帧数）
灵敏度 | ［新闻模式］模式 F11（2000 lx、3200 K、89.9%反射、1080/59.94i） F12（2000 lx、3200 K、89.9%反射、1080/50i）
被摄物最低照度 | 0.02 lx（F1.6，增益18 dB，［1秒蓄积模式］，［新闻模式］模式）
数字变焦 | 2倍/5倍/10倍
镜头罩 | 镜头罩 + 镜头盖

## 存储卡录像机

录制介质 | microP2存储卡、P2存储卡
录制插槽 | microP2存储卡插槽×2，P2存储卡插槽×1
系统格式 | 1080/59.94p，1080/59.94i，1080/23.98PsF，720/59.94p，480/59.94i 1080/50p，1080/50i，720/50p，576/50i
录制格式 | AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50 AVC-LongG 50/AVC-LongG 25/AVC-LongG 12 切换DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV格式
录制视频信号 | 1080/59.94p，1080/59.94i，1080/29.97pN，1080/23.98pN 720/59.94p，720/29.97pN，720/23.98pN 480/59.94i，480/29.97p 1080/50p，1080/50i，1080/25pN 720/50p，720/25pN 576/50i，576/25p
录制和播放时间 | AVC-Intra 200 16 GB×1，约8分钟 32 GB×1，约16分钟 64 GB×1，约32分钟 AVC-Intra 100/DVCPRO HD 16 GB×1，约16分钟 32 GB×1，约32分钟 64 GB×1，约64分钟 AVC-Intra 50/AVC-LongG 50/DVCPRO50 16 GB×1，约32分钟 32 GB×1，约64分钟 64 GB×1，约128分钟 AVC-LongG 25/DVCPRO/DV 16 GB×1，约64分钟 32 GB×1，约128分钟 64 GB×1，约256分钟 AVC-LongG 12 16 GB×1，约120分钟 32 GB×1，约240分钟 64 GB×1，约480分钟
以上为连续录制一个剪辑的数字。整体录制时间可能会短于上述时间，视剪辑数而定。

## 数字视频

采样频率 | AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50/AVC-LongG 50/AVC-LongG 25/AVC-LongG 12/DVCPRO HD Y：74.1758 MHz，PB/PR：37.0879 MHz（59.94 Hz） Y：74.2500 MHz，PB/PR：37.1250 MHz（50 Hz） DVCPRO50 Y：13.5 MHz，PB/PR：6.75 MHz DVCPRO Y：13.5 MHz，PB/PR：3.375 MHz
量化 | AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50/AVC-LongG 50/AVC-LongG 25: 10 比特 AVC-LongG 12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV： 8 比特
视频压缩格式 | AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50: MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile AVC-LongG 50/AVC-LongG 25/AVC-LongG 12： MPEG-4 AVC/H.264 DVCPRO HD： DV-Based Compression（SMPTE 370M） DVCPRO50/DVCPRO： DV-Based Compression（SMPTE 314M） DV： DV Compression（IEC 61834-2）

## 数字音频

录制音频信号 | AVC-Intra 200 48 kHz/24 比特，4CH AVC-Intra 100/ AVC-Intra 50： 48 kHz/16 比特，4CH和48 kHz/24 比特，4CH切换 AVC-LongG 50/AVC-LongG 25： 48 kHz/24 比特，4CH AVC-LongG 12/DVCPRO HD/DVCPRO50： 48 kHz/16 比特，4CH DVCPRO/DV： 48 kHz/16 比特，4CH
动态余量 | 12 dB/18 dB/20 dB可切换菜单

## AVC低码流素材

文件格式 | MOV
视频压缩格式 | H.264/AVC Baseline Profile H.264/AVC High Profile
音频压缩格式 | AAC-LC 线性PCM
大约录制时间（1 GB） | AVC-G6 2CH MOV： 约13分钟 SHQ 2CH MOV： 约25分钟 HQ 2CH MOV： 约78分钟 LOW 2CH MOV： 约135分钟
这些是使用Panasonic产品进行连续录制的参考值。 录制时间可能因剪辑的场景或数量而有所不同。

## 视频输入/输出

〈SDI OUT〉端子 | BNC×1
HD（3G/1.5G），SD：0.8 V ［p-p］，75 Ω
〈VIDEO OUT〉端子 | BNC×1
另用作〈GENLOCK IN〉端子，〈IN/OUT〉切换选择开关
分量：1.0 V ［p-p］，75 Ω
〈HDMI OUT〉端子 | HDMI×1（HDMI型A端子，不兼容VIERA Link）

## 音频输入

内置麦克风 | 支持立体声话筒
〈AUDIO INPUT 1〉/〈AUDIO INPUT 2〉端子 | XLR×2，3针 输入高阻抗，〈LINE〉/〈MIC〉切换选择 〈LINE〉： 4/0 dBu（可选菜单） 〈MIC〉： −40/−50/−60 dBu（可选菜单），〈+48V〉开/关（切换选择）

## 音频输出

〈AUDIO OUT〉端子 | 3.5 mm直径立体声微型插孔×1 输出音量：600 Ω，316 mV
耳机端子 | 3.5 mm直径立体声微型插孔×1 100 Ω，−16 dBV（32 Ω负荷，最大输出电平下）
扬声器 | 20 mm直径，圆形×1

## 其他输入/输出

〈CAM REMOTE〉端子 | 2.5 mm直径超级微型插孔×1 〈ZOOM S/S〉 3.5 mm直径微型插孔×1 〈FOCUS IRIS〉
〈GENLOCK IN〉端子 | BNC×1，另用作〈VIDEO OUT〉端子，〈IN/OUT〉切换选择，1.0 V ［p-p］，75 Ω
〈TC IN/OUT〉端子 | BNC×1 用作输入和输出端子，〈IN/OUT〉切换选择 输入：1.0 V - 4.0 V ［p-p］，10 kΩ 输出：2.0 V ± 0.5 V ［p-p］，低阻抗
〈LAN〉端子 | 100BASE-TX/10BASE-T
〈USB2.0 DEVICE〉端子（设备） | miniB型连接器，4针
〈USB3.0 HOST〉端子（主机） | A型连接器，9针
〈USB2.0 HOST〉端子（副主机） | A型连接器，4针（用于无线传输模块）
〈DC IN 12V〉端子 | DC 12 V（DC 10.5 V - 13.5 V），EIAJ 4型

## 监视器

LCD液晶屏 | 3.5型QHD彩色监视器 （约1560000像素）
寻像器 | 0.5型OLED（有机EL显示屏） （约2360000像素，视频显示区域：约1770000像素）

## AC适配器

电源 交流 110 V - 240 V，50 Hz/60 Hz 42 W 电源输出 直流 12 V，2.5 A

显示安全信息。

环境操作温度 | 0 °C - 40 °C
环境操作湿度 | 10% - 80%（无结露）
重量 | 约210 g
尺寸（宽×高×厚） | 115 mm×37 mm×57 mm

## 电池充电器

电源 交流 100 V - 240 V，50 Hz/60 Hz 0.4 A 电源输出 直流 8.4 V，1.2 A

显示安全信息。

环境操作温度 | 0 °C - 40 °C
环境操作湿度 | 10% - 80%（无结露）
重量 | 约160 g
尺寸（宽×高×厚） | 70 mm×44.5 mm×116 mm

页面顶部