- 顶部
- 菜单操作
- 菜单列表
- ［显示设置］

# ［显示设置］

配置有关将要在寻像器或LCD液晶屏上显示的细节的设置。

显示缩略图画面时不能设置这些菜单项。

项目 | 设置说明
--- | ---
［菜单显示］ | 选择LCD液晶屏或寻像器作为菜单显示位置。 ［LCD&寻像器］：同时在LCD液晶屏和寻像器上显示菜单。 ［LCD］：仅在LCD液晶屏上显示菜单。 出厂设置： ［LCD&寻像器］
［斑马纹检测电平1］ | 设置斑马纹1的提取电平。 ［0%］…［109%］ 出厂设置： ［70%］
［斑马纹检测电平2］ | 设置斑马纹2的提取电平。 ［0%］…［109%］ 出厂设置： ［85%］
［斑马纹2设置］ | 设置斑马纹2的开关并选择类型。 ［打开］，［点］，［关闭］ 出厂设置： ［点］
［中心标记］ | 控制中央标记。 ［1］：+（大） ［2］：开启中心（大） ［3］：+（小） ［4］：开启中心（小） ［关闭］：不显示。 出厂设置： ［1］
［安全框标记］ | 选择安全区标记的边框类型。 ［1］：箱形 ［2］：边角形 ［关闭］：不显示。 出厂设置： ［2］
［安全区域］ | 选择安全区标记的大小。 可以按1％的增量设置恒定长宽比。 ［80%］…［100%］ 出厂设置： ［90%］
［长宽比对应框］ | 启用/禁用边框标记。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［关闭］
［长宽比对应框选择］ | 设置帧标记高宽比。 ［4:3］，［13:9］，［14:9］，［1.85:1］，［2.35:1］ 出厂设置： ［4:3］
［帧信号电平］ | 设置边框标记外侧的等级。 ［0］…［15］ 出厂设置： ［15］
［水平仪重置］ | 启用/禁用电平表。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［关闭］
［聚焦状态条］ | 显示/隐藏表示对焦程度的聚焦状态条。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［关闭］
［变焦/聚焦］ | 选择变焦和聚焦值的单位。 ［数值］：显示对焦位置值，并从［0］到［99］变焦。 ［mm/feet］：以毫米为单位显示变焦，以英尺为单位显示对焦。 ［mm/m］：以毫米为单位显示变焦，以米为单位显示对焦。 ［关闭］：变焦和对焦均不显示。 出厂设置： ［数值］
［音频电平表设置］ | 显示隐藏音频电平表。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］
［日期/时间］ | 设置日期和时间显示。 ［时间］：显示小时、分钟和秒钟。 ［日期］：显示年、月、日。 ［时间和日期］：显示小时、分钟和秒钟，以及年、月、日。 ［关闭］：不显示。 出厂设置： ［关闭］
［记录时间表］ | 设置录制的计数器工作状态。 ［全部］：进行连续计数，直至使用〈RESET〉按钮重置。 ［片段］：在开始录制时清除计数值，然后每次录制计入一次。 出厂设置： ［全部］
［P2卡余量］ | ［打开］/［关闭］P2卡的剩余录制容量显示。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］
［电池状态］ | ［打开］/［关闭］电池充电量指示灯。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］
［记录同时上传］ | 选择［打开］/［关闭］上载期间录制显示状态。 ［打开］, ［关闭］ 出厂设置： ［打开］
［流］ | 选择［打开］/［关闭］指示连续播放视频分配状态。 ［打开］, ［关闭］ 出厂设置： ［打开］
［其它显示］ | 设置其他信息的显示细节。 ［部分］：显示部分信息。 ［全部］：显示所有信息。 ［用户设定值］：显示［显示设定］中设置的信息。 出厂设置： ［部分］
［显示设定］ | ［光圈］ | 显示/隐藏F值和自动光圈控制状态。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］
| ［增益］ | 显示/隐藏增益值。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］
| ［电子快门］ | 显示/隐藏快门速度。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］
| ［白平衡］ | 显示/隐藏〈WHITE BAL〉开关位置。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］
| ［灰度滤镜］ | 显示隐藏ND滤波器的设定值。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］
| ［测光表］ | 显示/隐藏Y GET亮度。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］
| ［数字变焦］ | 显示/隐藏数字变焦显示。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］
| ［场景文件］ | 显示/隐藏场景文件名称。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］
| ［动态伽玛］ | 切换是否在动态范围延伸器功能激活时显示。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］
| ［闪光补偿］ | 切换是否在显示闪光补偿功能激活时显示。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］
| ［区域］ | 切换是否在区域模式功能激活时显示。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］
| ［光学防抖］ | 显示/隐藏影像稳定器显示。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］
| ［全自动］ | 显示/隐藏指示〈AUTO/MANUAL〉开关处于〈AUTO〉位置时的显示。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］
| ［拍摄模式］ | 显示/隐藏高灵敏度模式。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］
| ［重放模式］ | 显示/隐藏播放状态。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］
| ［系统模式］ | 显示/隐藏系统模式。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［关闭］
| ［记录格式］ | 显示/隐藏记录格式显示。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］
| ［帧频］ | 显示/隐藏帧频。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］
| ［宽高比］ | 显示/隐藏信箱录制显示。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］
| ［记录低码率］ | 显示/隐藏录制介质。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］
| ［连续片段记录］ | 显示/隐藏连续片段录制模式状态。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］
| ［记录模式］ | 显示/隐藏同时记录模式显示。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］
| ［低码率素材］ | 显示/隐藏低码流素材信息。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］
| ［GPS］ | 显示/隐藏GPS信号接收状态。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］
［寻像器细节］ | 调整寻像器或LCD液晶屏中的视频轮廓，使其更容易对焦。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］ 如果该功能已分配到USER按钮，则可通过USER按钮［打开］/［关闭］它。
［寻像器峰值电平］ | 调整寻像器和LCD液晶屏的峰值电平。 ［−7］…［7］ 出厂设置： ［−5］
［寻像器峰值频率］ | 调整寻像器和LCD液晶屏的峰值频率。 ［高］，［低］ 出厂设置： ［低］
［寻像器设置］ | ［EVF亮度］ | 调整寻像器的亮度。 ［−15］…［15］ 出厂设置： ［0］
| ［EVF对比度］ | 调整寻像器的对比度。 ［−30］…［30］ 出厂设置： ［0］
| ［EVF彩色电平］ | 调整寻像器的彩色电平。 ［−15］…［15］ 出厂设置： ［0］
| ［寻像器色彩］ | 选择是以彩色还是以黑白格式播放寻像器内的视频。 ［打开］：以彩色显示。 ［关闭］：黑白显示。 出厂设置： ［打开］
［人眼传感器］ | 选择目镜传感器的灵敏度。 ［高］，［低］ 出厂设置： ［高］
［LCD设置］ | ［LCD亮度］ | 调整LCD液晶屏的亮度。 ［−15］…［15］ 出厂设置： ［−15］
| ［LCD对比度］ | 调整LCD液晶屏的对比度。 ［−30］…［30］ 出厂设置： ［4］
| ［LCD彩色电平］ | 调整LCD液晶屏的彩色电平。 ［−15］…［15］ 出厂设置： ［1］
| ［LCD背光］ | 调整LCD液晶屏的背光亮度。 ［1］…［−3］ ［1］：比正常亮度更亮。 ［−3］：变为最暗。 出厂设置： ［0］
［自拍］ | 设置进行镜面拍摄时的LCD液晶屏显示。 ［标准］：不反转左右两侧。 ［镜像］：反转左右两侧。 出厂设置： ［镜像］

页面顶部